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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
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	Malzeme Özellikleri
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	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	GÖMME REZERVUAR DOLDURMA ŞAMANDIRA GRUBU
	
	20
	AD
	
	

	2
	GÖMME REZERVUAR DOLDURMA GRUBU ASKISI
	
	20
	AD
	
	

	3
	BATARYA
	ÇİFT ÇIKIŞLI
	20
	AD
	
	

	4
	ARA MUSLUK
	
	30
	AD
	
	

	5
	MUF
	
	10
	AD
	
	

	6
	SİFON
	KÖRÜKLÜ
	10
	AD
	
	

	7
	MUSLUK KELEPÇESİ
	
	5
	AD
	
	

	8
	VANA
	32 LİK
	3
	AD
	
	

	9
	MUSLUK
	KISA
	10
	AD
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32LIK VANA TEKNIK SARTNAMESI

Urtin, 32 mm capinda su tesisatinda kullaniimak uzere vana olmalidir.
Su akigini kontrol etmeye uygun, agma-kapama mekanizmasina sahip olmalidir.
Sizdimaz alisma ozelligine sahip olmali ve su kagirmamalidir

Korozyona ve su basincina dayanikii maizemeden Gretiimis olmalidir.

Standart tesisat sistemleri ile uyumlu ve kolay monte edilebilir olmalidir.

MUSLUK TEKNIK SARTNAMES|

+ Urn, sihhi tesisat sistemlerinde kuilaniimak izere musiuk olmalid

+ Sicak velveya soguk su kullanimina uygun olmalidi

* Sizdimaz galisma ozellgine sahip olmali ve damiatma yapmamalidir
Korozyona ve kireslenmeye dayanikii malzemeden Gretimis olmaldir
Standart tesisat baglant: dlgtlerine ygun ve kolay monte edilebilir oimalidir.
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Uzun o kullanim saglayacak ig mekanizmaya sahip olmalidir.
Su tasarrufu saglayan akis kontrol sistemine uygun olmalidir

Standart tesisat baglant 6igilerine uygun ve kolay monte edilebilir yapida olmalidir.
Yuzey gizilmelere ve renk solmasina karsi dayanikii olmalidir.

Kullanim sirasinda damlatma, sizdirma veya basing dasakiogd olusturmamalidir.
Hilyenik kullanima uygun, kolay temizlenebilir yapida olmalidir.

Uretici fimanin kalite ynetim sistemi (ISO 9001 veya esdegeri) bulunmalidir
Urtin, Gretim hatalarina kars1 en az 2 (iki) yil garantii oimalidir

ARA MUSLUK TEKNIK SARTNAMESI

Urtin, sihhi tesisat sistemlerinde kullaniimak Gzere ara musiuk olmalidi.
Stcak velveya soguk su hatlarinda su akisini kontrol edebilecek yapida olmalidi.
Korozyona, kireglenmeye ve su basincina dayanikii malzemeden retimis olmalidir.
Standarttesisat baglanti olgdlerine uygun ve kolay monte edilebilr olmalidir
Kullanim sirasinda sizdirma, damiatma veya akis problemi olusturmamalidir

MUF TEKNIK SARTNAMES|

Urtin, sinhi tesisat sistemlerinde boru baglantilarinda kullaniimak tzere muf olmalidir.
PVC veya esdeger dayanikii malzemeden Gretiimis olmalidir

Boru ek yerlerinde sizdirmazlik saglayacak yapida olmalidir

Standarttesisat 6igalerine uygun ve kolay monte edilebilr olmalidir.

Su basinci ve uzun streli kullanima Karsi dayanikii olmalidir.

KORUKLU SIFON TEKNIK SARTNAMES]

Urtin, lavabo ve benzeri gider sistemlerinde kullaniimak Gzere korikid sifon olmalidir.
Esnek yapida olmall ve tikanmalara kars dayanikii olmalidir.

Gider baglantilarinda sizdimazlik saglayacak 6zellite olmalidir.

Standart lavabo ikislarina uyumlu ve kolay monte edilebilir olmalidir.

Kireglenme ve deformasyona karsi dayanikli malzemeden uretilmis olmalidr.

MUSLUK KELEPGESI TEKNIK SARTNAMES]

Oran, musluk montajinda kullanilmak dzere musluk kelepgesi olmalidir.
‘Saglam tutus saglayacak yapida ve baglantiyi sabitieyici 6zellikte olmalidir.
Paslanmaya ve korozyona dayanikii metal veya esdeger malzemeden Gretiimis
olmalidir.

*  Standart musluk baglanti dlgtlerine uygun olmalidir.

* Uzun 6marid kullanim icin deformasyona kars dayanikii olmalidir.
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mukavemeti plastk esasii (ABS, POM veya esdeger) maizemeden dretimis
olmalidr.

Gomme rezervuartarin ince ve standart tip govdeleri le uyumiu yapida olmaldir
Vida veya metal baglant: elemani gerektimeden, gegmeli veya kiltlemell sistom fle
kolay monte edilebili olmalidir

Doldurma grubu calismas sirasinda olusabilecek tiresimi azaltarak sessiz galigma
saglamalidir.

$amandiranin su basinci veya sistem hareketleri nedeniyle yerinden oynamasini
engelleyecek sabitleme yapisina sahip olmalidrr.

Sistem icerisinde stabil ve guvenli calisma saglayacak yapida olmalidir.

YUzeyi purazsiz, apaksiz ve kullanim agisindan gavenli omalidir,

ligili gmme rezervuar sistemleri le uyumlu caligmalicir.

Uretici firmanin kalite ysnetim sistemi (ISO 9001 veya egdegeri) bulunmalidir.
Urtn, aretim hatalarina kars: en az 2 (iki) yil garantii olmalidir.

CIFT GIKISLI BATARYA TEKNIK SARTNAMESI

Urtin, lavabo ve benzeri kullanim alanlarinda kullaniimak Gzere Gift gikigh batarya

olmalidir.
Ayni govde Uzerinden ki ayr su gikisi (sabit gikis ve hareketllek gikis)
saglayabilecek yapida olmalidir.

Sicak ve soguk su karigimini saglayan sistemle uyumlu olmalidr.
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GOMME REZERVUAR DOLDURMA SAMANDIRA GRUBU TEKNIK SARTNAMESI

Urtn, gomme rezervuar sistemierinde kullaniimak tzere doldurma (samandiraffater)
grubu olmalidir.

3/6 litre Gift kademeli su tasarruflu gomme rezervuar sistemleri le uyumlu olmaldir
Sessiz calisma 6zellgine sahip oimall, dolum sirasinda ses yapmamalidir.

Dayanikli malzemeden Gretimis olmali; darbe, nem ve su basincina kars! direngli
olmalidr. v

Su tasarufu saglayan yapida olmali ve ift kademeli sistemie uyumiu galismalidir.
‘Standarttesisat baglant Sigdlerine uygun olmali ve kolay montaj imkani saglamalidir
Gmme rezervuar g takimlarina uyumiu olmali ve gerekiginde kolay degistirilebilir
yapida olmalidr.

Uzun 6marid kullanim igin asinmaya karss dayanikli maizemeden Gretimis olmalidir.
Montaj sonrasi stabil calismal, sureki su kagirma veya dolum hatast

olusturmamaldr
Oriin, meveut gomme rezervuar sistemieri e uyumlulck agisindan teknik olarak

kontrol edilebilecek nitelikte olmalidir.

GOMME REZERVUAR DOLDURMA GRUBU (SAMANDIRA) TESPIT ASKISI TEKNIK
SARTNAMESI

‘$artname konusu (rlin, gémme rezervuar igerisinde bulunan doldurma grubunun
(samandira) govdeye sabitlenmesini saglayan tespit askisidir.
« Uriin, suya siirekli maruz kalmaya uygun, kireglenme ve korozyona





