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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  …/…/2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş : saglik-kultur@cu.edu.tr
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	SOYUNMA ODALARI EŞYA DOLAPLARI KAPI KİLİTLERİ
	ASMA KİLİT TAKMA YERİ OLMALI
	86
	AD
	
	

	2
	ASMA KİLİT
	DOLAP KİLİDİNE TAKILABİLİR OLMALI,HER KİLİT 2 ADET ANAHTARLI VE KİLİTLERİN HİÇBİRİ BİRBİRİNİ AÇMAMALI
	86
	AD
	
	

	3
	ALÜMİNYUM KAPI
	ENİ 78 CM-YÜKSEKLİĞİ 95 CM
	1
	AD
	
	

	4
	ALÜMİNYUM KORKULUK
	7 METRE
	1
	AD
	
	

	







5

	TUVALET VE SOYUNMA KABİNLERİNİN KAPILARININ MENTEŞESİ
	GÖVDE:ALÜMİNYUM DÖKÜM
YÜZEY:GÜMÜŞ RENK ELEKTROSTATİK BOYA/ELOKSAL
BAĞLANTI ELEMANLARI:PASLANMAZ ÇELİK
AÇILMA AÇISI:YAKLAŞIK 90°-180° (MODELE BAĞLI)
YAY SİSTEMİ:KENDİNDEN KAPANIR (SELF-CLOSİNG)
KULLANIM:12-18 MM KOMPAKT LAMİNAT (HPL) WC KABİN KAPILARI
KOROZYON DAYANIMI:NEMLİ ORTAMLARA UYGUN
	34
	AD
	
	

	












6
	SOYUNMA ODALARI EŞYA DOLAP MENTEŞESİ
	ÜRÜN TİPİ GİZLİ(KUPA)MOBİLYA MENTEŞESİ
KUPA ÇAPI 35 MM
KUPA DERİNLİĞİ 11,5-12 MM
AÇILMA AÇISI 110°
YÜZEY KAPLAMA NİKEL KAPLAMA 
KAPI KALINLIĞI 16-22 CM
AYAR ÖZELLİĞİ 3 EKSENDE AYARLANABİLİR(YÜKSEKLİK,DERİNLİK VE SAĞ-SOL)
AÇMA-KAPAMA ÖMRÜ EN AZ 80.000 ÇEVRİM
KOROZYON DAYANIMI EN1670 STANDARDINA UYGUN,NORMAL NEMLİ ORTAMLAR
KULLANIM ALANI AHŞAP VE MDF DOLAP KAPAKLARI
	24
	AD
	
	

	



















7
	SOYUNMA ODALARI EŞYA DOLAPLARI KAPI KİLİTLERİ
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	86
	AD
	
	

	
















8


	SOYUNMA ODALARI EŞYA DOLAP KAPILARI
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	8
	AD

	
	

	

















9
	SOYUNMA ODALARI DUŞ KAPILARI MENTEŞE
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	120
	AD
	
	

	



















10
	SOYUNMA ODALARI DUŞ KAPILARI KİLİTLERİ
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	20
	AD
	
	

	
























11
	SOYUNMA ODALARI KORİDOR TAVAN KAPLAMALARI
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	 M2 
	
	

	12
	MONTAJ VE KURULUM
	
	1
	AD
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………………………………………………..
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İlgili Dokümanlar:
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İlgili Süreç Sahibi

	Kontrol Eden

Birim Yöneticisi


	Onaylayan

Kalite Koordinatörlüğü
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oron iy AAVITMSH kam kec
Kullanim AlaniMetal soyunma dolaplar,
personel dolaplari ve emanet dolaplar

Kilit Govdesi - Zamak (ginko alagimi) veya
piring

Silindir Malzemesi  Piring

Kam (Dil) Malzemesi Galvanizii celik

Kol (Gevirme Kolu)  Ddkiim zamak, krom
kaplamali

Yizey Kaplamasi  Nikel veya krom
kaplama
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i shtaion st o i o, ol
mekanizmasi

Anahtar Tipi  Duz anahtarli silindir

Silindir Capi  Yaklagik 19 mm

Kapi Kalinligi 0,8-2,0 mm metal sac ile
uyumiu

Montaj Sekli  Somuniu sikmali montaj
Kullanim Omri En az 30.000 agma-
kapama cevrimi

Korozyon Dayanimi  EN 1670 standardina
uygun, nemli ortamlarda kullanima uygun
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Urin Tipi Soyunma dolabi kapagt
Malzeme  Kompakt Laminat (HPL)
veya MDF Lam

Kapak Kalinligi 12-18 mm (HPL) /
18 mm (MDF Lam)

Yizey Ozeligi Gizilmeye, darbeye ve neme
dayanikii

Renk Beyaz (Idarenin belirleyecegi
renkte)

Kenar Islemi  CNC islenmis, pahli veya
PVC bantls (malzemeye uygun)

Agilma Agisi 110°~180° (kullanilan
menteseye bagl)

Kilit Sistemi  Anahtarli kam kilidi veya
cevirmeli dolap kiidi

Kapi Kolu  Paslanmaz gelik veya
altiminyum gekme kol

Havalandima Alt ve st bolumde hava
sirkiilasyonunu saglayan menfez agikiikiari
Numaralandirma  Silinmez baskili veya
lazer kesim numara
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e UrinTipi  Silindirik kabin mentegesi
« Kullanim AlaniWC kabini, dus kabini ve |
soyunma Kabini kapilari
« Govde Malzemesi  Ekstriizyon veya
basingh dokiim aliminyum
«  Mil Malzemesi AlS| 304 kalite paslanmaz.
celik
« BurgMalzemesi  Kendinden yaglamali
plastik (POM/Naylon) veya bronz
o Yozey Kaplamasi  Elekirostatik toz boya
veya eloksal
Renk Beyaz (RAL 9016 veya esdegeri)
Montaj Sekli  Vidali yiizey montaj
Agilma Agisi 180°
Kapi Tagima Kapasitesi  20-30 kg
(mentese basina)
« Kullanilacak Kapi Kalinigi ~ 10~18 mm
panel veya kompak! laminat
Caligma Ortami Islak hacimler ve
yiiksek nemii ortamlar
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* Korozyon Dayanimi  Paslanmaya ve
neme karsi dayaniki
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Urlin Tipi~ Stirgllt WC kabin kilidi
Kullanim AlaniWC kabinleri, dus kabinleri
ve soyunma kabinleri
Montaj Tipi  Yiizeye vidali montaj \
Govde Malzemesi  Elektrostatik boyali
celik veya aluminyum

Strgu Mii  Galvanizl veya paslanmaz
celik

Yizey Kaplamas  Elekirostatik toz boya
(beyaz)

Galisma Mekanizmasi Manuel
strgald ‘

Kiltleme Sekii Yatay sirgt le karsiliga
gegerek mekanik kilitleme

Baglanti Elemanlan  Galvanizli veya
paslanmaz celik vidalar

Korozyon Dayanimi  Nemii ve islak
hacimlerde kullanima uygun |
Kullanim Omrii En az 50.000 agma- |
kapama gevrimi }
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Uriin Tipi PVC Lambri Tavan
Kaplamasi

Malzeme  Sert PVC (Polivinil Klorir)
Yizey Beyaz, dekora, gizgili (oluklu)
desenli

Panel Genisligi 20 cm (£2 cm)
Panel Kalinligi8-10 mm

PanelBoyu  3m, 4mveya6m
Birlesim Sekii Gegmeli (lambri tipi kilt
sistern)

Renk Beyaz

Yoguniuk  Yaklasik 1,4 glcm®
Yanmazlk  B1 sinifi alev yuritmez
(modele gore)

Su Dayanimi %100 neme ve suya
dayanikli

Isi Dayanimi 20 °C /460 °C
Temizik  Nemii bez ve deterjan ile
silinebilic

Korozyon Direnci  Paslanmaz ve
ciramez

Kif ve Bakteri Kuf olusumuna karsi
dayanikidir





image9.png
kekler
oyunma.
fast
360x160
m)
3
Metrekare

Kadmlar
oyunma
st
(380180
cm)
4
Metrekare

‘oplam 13
fetrekare |




image10.png
Tuvalet ve Soyunma kabinleri kapitar

Tuvalet ve Soyunma kabinleri kapitan menteseleri

Soyunma odalari esya dolaplari ve menteseleri





image11.png
Soyunma odalan esya dolaplar kapi kilitteri

Soyunma odalan dus kapitar

‘Soyunma odalan dus kapilan mentese ve kiltleri
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‘Soyunma odalan koridor tavan kaplamalari




