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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
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PASLANMAZ CELIiK KAPAKSIZ SURAHI TEKNIK SARTNAMES{

1. KONU VE KAPSAM Bu teknik sartname, Gukurova Universitesi ve baglh
birimlerinin ihtiyact olan, gida ve stvi servisinde/hazirhginda kullanimak izere satin
alinacak paslanmaz elik, kapaksiz siirahinin/d6kme kabinin genel, fiziksel, teknik

ozelliklerini.

_ambalajlama, tasima ve muayene/kabul sartlarin kapsar. Sartname, 4734

sayili Kamu fhale Kanunu ve ilgili mevzuat hitkiimlerine gore rekabeti engelleyici
hususlar igermeyecek sckilde hazirlanmigtir.

2. GENEL OZELLIKLER VE MEVZUAT UYUMU

Malzeme Kalitesi: Uriiniin tamami (gdvde, kulp ve taban) 18/10 Cr-Ni (Krom-
Nikel) alasiml, gida ile temasa tam uygun, paslanmaz (AISI 304 kalite) celik
sacdan imal edilmis olmalidir. Uriin iizerinde paslanmaz celik kalitesini (6rn:
18/10 veya 304) gdsteren kalict bir ibare (lazer veya pres baski) bulunmalidir.
Guda Giivenl in, Tanim ve Orman Bakanh: tarafindan yayimlanan
yiiriirliikteki "Tiirk Gida Kodeksi Gidayla Temas Eden Madde ve
Malzemelere Dair Yonetmelik" ile bu yonetmelige bagl tebliglerin tiim
hitkiimlerine istisnasiz uygun olmalidir.

Kullamim Amact: Urin endiistriyel mutfak, laboratuvar veya hastane yemekhane
standartlarinda, yogun ve siirekli kullanima, yiiksek sicakliklara ve endiistriyel
bulagik makinelerinde yikanmaya dayanikli olmalidir.

3. FIZIKSEL VE TEKNIK OZELLIKLER

Olgiiler: * Cap (Distan Disa): 12 cm (Tolerans: 0.5 cm)

o Yiikseklik: 16 cm (Tolerans: = 0,5 cm)

Sac Kalmlig: Endiistriyel kullanima dayanikli olmasi amactyla govde sac
Kalinligr en az 0.8 mm olmalidir. Disandan veya ieriden baski uygulandiginda
kolayca esnememeli, deforme olmamalidir.

Tasarim (Govde): Uriin silindirik yapida, kapaksiz tek parga govde tasanmina
sahip olmalidir. Sivi dkiimiinii kolaylagtirmak ve sivi sigramasiny/damlamasim
Gnlemek amaciyla govde agiz kisminda disa dogru kavisli, presle sekillendirilmis,
ekyersiz bir "dokme gagast” bulunmaldir.

‘Tasarim (Kulp): * Kulp, tasima esnasinda elden kaymayacak, dengeyi
saglayacak ve cli kesmeyecek sekilde ergonomik yapida, kivriml paslanmaz gelik
‘malzemeden iretilmis olmalidir.

o Kulp, ana govdeye en az 4 (dort) noktadan gok saglam bir sekilde punta
kaynagi veya argon kaynag ile birlestirilmis olmalidir. Kaynak yerlerinde
kopma, atma, oksitlenme riski bulunmamalidir.

iscilik ve Yiizey Kalitesi: * Uriiniin i¢ ve dis yiizeyleri pi iz, leke tutmayan,
polisaj islemi gorerek parlatilmis (veya satine edilmis) olmalidir.

o Kullanic: giivenligi ve hijyen standartlan geregi; iiriniin agiz cevresinde,
kulp kenarlarinda ve dékme gagasinda higbir sekilde gapak, kesici/delici
sivi ug, gatlak veya defo bulunmamalidir. Agiz kenarlan kiitlestirilmis
veya disa kivnilarak (havsalanarak) giivenli hale getirilmis olmalidir.
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o Bakteri liremesine zemin hazirlayacak i veya dis kaynak tortusu, derin

cizik, girinti veya ulasilamayan kir tutucu kivrimlar bulunmamalidir.
‘Taban: Uriiniin tabant, diiz zeminlere konuldugunda sallanmayacak. devrilme
tehlikesi yaratmayacak sekilde tam diiz ve dengeli olmaldr.

4. AMBALAJ, ETIKETLEME VE TASIMA

Ambalajlama: Uriinler nakliye ve depolama sirasinda izilme, ezilme ve gevresel
kirlenmelere (toz, nem vb.) karst korunmast igin dncelikle tek tek seffaf koruyucu
posetlere/jelatinlere konulmals, ardindan tagima esnasinda birbirine arparak zarar
‘gormesini engelleyecek kalmlikta, saglam oluklu mukavva koliler icerisine
yerlestirilmelidir.

Etiketleme: Kolilerin iizerinde iiriiniin ads, adedi, malzemesi, iretici/ithalatg1
firma bilgileri ile "Gidayla Temasa Uygundur ibaresi (veya gatal-kadeh sembolii)
agik ve okunakli sekilde yer almalidir.

5. MUAYENE, KABUL VE GARANTI SARTLARI

Numune Degerlendirmesi: idare, ihale asamasinda veya sézlesme
imzalanmadan dnce teklif edilen iriniin kalite kontroliini fiziksel olarak yapmak
iizere istekli firmadan 1 (bir) adet numune talep edebilir. Numune iizerinden
Glgiim, tartim ve isgilik kontroli yapilacaktir.

Muayene ve Kabul Komisyonu: Teslim edilen iiriinlerin Muayene ve Kabul
islemleri, Cukurova Universitesi'in belirleyecegi komisyon tarafindan
yapilacaktur. Sartnameye uymayan, ezik, gizik. pash veya lgileri tutmayan
firiinler reddedilecek ve yiklenici firma bu iiriinler verilen stire igerisinde yenisi
ile iicretsiz degistirmekle yiikiimli olacaktr.

Analiz istemi: Idare (Muayenc Komisyonu) gerekli gordiigi takdirde, irtiniin
304 kalite (18/10) ilip iretilmediginin ve gidayla temasa
uygunlugunun tespiti igin masraflan yiiklenici firmaya ait olmak izere akredite
bir laboratuvardan analiz raporu isteme hakkina sahiptir.

ik hatalarina (kulp kopmas1, kaynak atmasi vb.) karst en az 2 (iki) yil
siireyle yiklenici firma garantisi altinda olmalidir. Kullanict hatasindan
kaynaklanmayan anzalarda, arizalvhatali iirin en geg 15 (on bes) is giinii
igerisinde yenisi ile bedelsiz degistirilmelidir.
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