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SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayın Firma Yetkilisi,	…./…./2026
Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Satınalma Şube Müdürlüğü
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre (maksimum 5 iş günü) içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle Başkanlığımıza teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında Başkanlığımıza farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
*Taşıma hamaliye bedelleri teklif edilen fiyatın içinde verilecektir.
*İlgili firmanın 5.000 TL üzerinde vergi borcu var ise fatura bedeli üzerinden tahsil edilecektir.
*Ayrıca ödeme esnasında ödeme emri üzerinden binde 9,48 damga vergisi kesilecektir.
*Tekliflerde silinti kazıntı olmayacak, firma kaşesi okunaklı tarihli ve imzalı olacaktır.
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BENZİNLİ BUDAMA TESTERESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Genel Özellikler
1.1. Teklif edilecek cihaz; ağaç, çalı ve odunsu bitkilerin budanması, kuru ve canlı dalların kesilmesi ve park-bahçe/botanik bahçesi bakım çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanmış profesyonel sınıf benzinli motorlu budama testeresi olacaktır.
1.2. Cihaz yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
1.3. Cihaz, profesyonel ağaç bakım ve budama çalışmalarında kullanıma uygun olacaktır.
2. Motor Özellikleri
2.1. Motor 2 zamanlı, hava soğutmalı, benzinli tipte olacaktır.
2.2. Motor silindir hacmi en az 25,0 cm³ olacaktır.
2.3. Motor gücü en az 1,10 kW (1,50 HP) olacaktır.
2.4. Motor, küçük ve orta çaplı dalların kesilmesine ve profesyonel budama çalışmalarına uygun performansa sahip olacaktır.
2.5. Motorun kolay çalıştırılmasını sağlayan kolay çalıştırma destek sistemi (ES-Start veya eşdeğeri) bulunacaktır.
2.6. Motor hava giriş sisteminde, toz ve partiküllerin motora girişini azaltmaya yönelik ön temizleme/hava filtreleme sistemi bulunacaktır.
3. Pala ve Zincir Sistemi
3.1. Cihazda 20-30 cm arasında değişen pala uzunluklarının kullanılmasına uygun yapı bulunacaktır.
3.2. Standart teslimatta 25 cm pala bulunacaktır.
3.3. Testere zinciri 3/8 inç adımlı olacaktır.
3.4. Zincir gerdirme işlemi kolay ve güvenli şekilde yapılabilmeli, cihazda yan erişimli zincir gerdirme sistemi veya eşdeğeri bulunmalıdır.
3.5. Cihazda zincirin aşırı yağlanmasını önlemek ve çalışma sırasında uygun yağlamayı sağlamak amacıyla otomatik/debriyaj tahrikli zincir yağlama sistemi bulunacaktır.
3.6. Zincir yağı deposunun kapasitesi en az 140 mL olacaktır.
4. Güvenlik Özellikleri
4.1. Cihazda kesim sırasında geri tepme riskine karşı zincir freni bulunacaktır.
4.2. Zincir freni ataletle devreye girebilen güvenlik sistemine sahip olacaktır.
4.3. Gaz tetiği ve çalıştırma sistemi, istem dışı çalışmayı önleyecek güvenlik mekanizmasına sahip olacaktır.
4.4. Kullanıcı güvenliğini sağlayacak şekilde ön ve arka tutma kolları ergonomik yapıda olacaktır.
4.5. Cihaz, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği gereklerine uygun olarak kullanılabilecek güvenlik donanımlarına sahip olacaktır.
5. Ergonomi ve Ağırlık
5.1. Cihazın kuru ağırlığı 2,5 kg'ı geçmeyecektir.
5.2. Tercihen kuru ağırlığı 2,3 kg veya daha düşük olacaktır.
5.3. Cihaz, uzun süreli budama çalışmalarında kullanıcı yorgunluğunu azaltacak kompakt ve dengeli bir tasarıma sahip olacaktır.
5.4. Tutma kolları kaymayı azaltacak ergonomik yüzeye sahip olacaktır.
6. Yakıt Sistemi
6.1. Yakıt deposu kapasitesi en az 0,19 L olacaktır.
6.2. Cihaz, 2 zamanlı benzinli motorlarda kullanılan uygun benzin/yağ karışımı ile çalışacaktır.
6.3. Yakıt ve zincir yağı kapakları kolay erişilebilir yapıda olacaktır.
6.4. Yakıt deposu güvenli kullanım ve sızdırmazlık açısından uygun yapıda olacaktır.
7. Teknik Performans
7.1. Maksimum motor gücünde yakıt tüketimi 1,0 L/saat değerini geçmeyecektir.
7.2. Cihazın ses gücü seviyesi 110 dB(A)'yı geçmeyecektir.
7.3. Cihazın titreşim seviyesi, kullanıcı ergonomisi açısından kabul edilebilir düzeyde olacak ve üretici tarafından belirtilen teknik değerler belgelenebilecektir.
7.4. Cihazın ateşleme sistemi elektronik/CDI veya teknik olarak eşdeğer olacaktır.
8. Ürünle Birlikte Verilecekler
Ürün aşağıdaki ekipmanlarla birlikte eksiksiz teslim edilecektir:
· 1 adet benzinli budama testeresi 
· 1 adet 25 cm pala
· 1 adet uygun testere zinciri 
· 1 adet zincir koruma kılıfı 
· 1 adet zincir ayar/bakım ekipmanı 
· 1 adet pala ve zincir bakım ekipmanı 
· Kullanım ve bakım kılavuzu 
· Garanti belgesi 
9. Garanti ve Servis
9.1. Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.
9.2. Ürünün Türkiye'de yetkili servis hizmeti bulunacaktır.
9.3. Yedek parça ve sarf malzemelerinin temini mümkün olacaktır.
9.4. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu Türkçe olarak teslim edilecektir.
10. Muayene ve Kabul
10.1. Teslim edilen ürünün motor hacmi, motor gücü, ağırlığı, pala uzunluğu ve diğer teknik özellikleri üretici kataloğu veya teknik doküman üzerinden kontrol edilecektir.
10.2. Ürün çalışır durumda teslim edilecektir.
10.3. Ürün üzerinde kırık, çatlak, deformasyon veya üretim hatası bulunmayacaktır.
10.4. Ürün ile birlikte verilmesi gereken tüm aksesuarlar eksiksiz teslim edilecektir.

AKÜLÜ DAL BUDAMA TESTERESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler
1.1. Cihaz, ağaç ve çalıların budanması, kuru ve yaş dalların kesilmesi ve bahçe/botanik bahçesi bakım çalışmalarında kullanılmak üzere akülü, zincirli dal budama testeresi olacaktır.
1.2. Cihaz kablosuz çalışmaya uygun olacak ve elektrik kablosuna ihtiyaç duymayacaktır.
2. Motor ve Performans
2.1. Motor tipi kömürsüz (brushless) olacaktır.
2.2. Motor çalışma gerilimi 18 V olacaktır.
2.3. Kesim hızı en az 5 m/sn olacaktır.
2.4. Cihaz, yaş ve kuru ağaç dallarının budanmasında kullanılmaya uygun olacaktır.
3. Pala ve Zincir
3.1. Pala uzunluğu 150 mm olacaktır.
3.2. Testere zinciri 18 diş olacaktır.
3.3. Zincirin kolay şekilde takılıp çıkarılabilmesine olanak sağlayan bir tasarım bulunacaktır.
3.4. Cihazda zincirin güvenli kullanımını sağlayacak zincir koruma aparatı/bariyeri bulunacaktır.
3.5. Zincir yağlaması otomatik olacak ve cihazda yağlama sistemi bulunacaktır. 
4. Akü ve Şarj Sistemi
4.1. Cihaz Li-ion akü ile çalışacaktır.
4.2. Akü gerilimi 18 V olacaktır.
4.3. Ürün ile birlikte en az 2 adet 18 V, 2 Ah Li-ion akü verilecektir.
4.4. Ürün ile birlikte akülerin şarj edilmesi için şarj cihazı bulunacaktır.
4.5. İki akünün dönüşümlü kullanımıyla çalışma sürekliliği sağlanacaktır.
4.6. Tam şarjlı aküler ile çalışma süresi üretici verilerine göre yaklaşık 45 dakika olacaktır. 
5. Güvenlik ve Kullanım Özellikleri
5.1. Cihazda istem dışı çalışmayı önlemek amacıyla emniyetli tetik tertibatı/tetik kilidi bulunacaktır.
5.2. Zincir üzerinde kullanıcı güvenliğini artıran koruyucu aparat bulunacaktır.
5.3. Cihaz, ergonomik ve dengeli bir gövde yapısına sahip olacaktır.
5.4. Tek elle kullanıma uygun ergonomik tasarıma sahip olması tercih edilecektir.
5.5. Cihazın bakım ve zincir değişimi kullanıcı açısından kolay gerçekleştirilebilir olacaktır.
6. Ağırlık ve Taşınabilirlik
6.1. Cihazın toplam ağırlığı yaklaşık 2,9 kg'ı geçmeyecek şekilde olacaktır.
6.2. Ürün, taşıma ve muhafazaya uygun PVC/sert taşıma çantası ile birlikte teslim edilecektir. 
7. Ürünle Birlikte Verilecek Aksesuarlar
Ürün aşağıdaki aksesuarlarla birlikte eksiksiz olarak teslim edilecektir:
· 1 adet akülü dal budama testeresi 
· 2 adet 18 V 2 Ah Li-ion akü 
· 1 adet akü şarj cihazı 
· 1 adet yedek testere zinciri, 18 diş
· 1 adet zincir koruma aparatı 
· 1 adet taşıma çantası 
· Kullanım kılavuzu 
· Garanti belgesi 
8. Garanti ve Servis
8.1. Ürün en az 2 yıl garantili olacaktır.
8.2. Üretici veya ithalatçı firmanın Türkiye'de yetkili servis ve satış sonrası hizmet ağı bulunacaktır.
8.3. Garanti belgesi ürünle birlikte teslim edilecektir.
9. Teslim ve Muayene
9.1. Ürünler sıfır, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
9.2. Teslim sırasında ürünün model/teknik özellikleri, akü sayısı, şarj cihazı, yedek zincir ve taşıma çantası kontrol edilecektir.
9.3. Eksik aksesuar içeren ürünler teslim alınmayacaktır.
9.4. Ürünün teknik özellikleri üretici kataloğu ve/veya üretici tarafından düzenlenmiş teknik doküman ile doğrulanabilir olacaktır.

BENZİNLİ YAN TIRPAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Genel Özellikler
1.1. Teklif edilecek ürün; çim, yabancı ot, kuru ve yoğun otların biçilmesi, bahçe, peyzaj alanları, tarla ve arazi temizliği işlerinde kullanılmak üzere benzinli yan tip tırpan olacaktır.
1.2. Makine yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
2. Motor Özellikleri
2.1. Motor 2 zamanlı, hava soğutmalı benzinli motor olacaktır.
2.2. Motor silindir hacmi en az 52 cc olacaktır.
2.3. Motor gücü en az 1,9 HP olacaktır.
2.4. Motor, yoğun ve sert bitki örtüsünün biçilmesine uygun yüksek tork sağlayacaktır.
2.5. Makinede kolay çalıştırmayı sağlayan yumuşak çekişli starter sistemi (Easy On veya eşdeğeri) bulunacaktır.
2.6. Motorun korunması ve kullanım ömrünün artırılması amacıyla uzun ömürlü kolay bakımı yapılabilen hava filtre sistemi bulunacaktır.
3. Kesme Sistemi
3.1. Makinenin kesme çapı en az 255 mm olacaktır.
3.2. Ürünle birlikte otomatik misina başlığı verilecektir.
3.3. Otomatik misina başlığı, çalışma sırasında misinanın pratik şekilde uzatılmasına olanak sağlayacaktır.
3.4. Ürünle birlikte 3'lü metal tırpan bıçağı verilecektir.
3.5. Kesme sisteminde kullanıcı güvenliğini sağlamak amacıyla koruyucu siperlik bulunacaktır.
3.6. Koruyucu siperlik üzerinde, gerektiğinde misina uzunluğunun ayarlanmasına yardımcı olan kesici jilet mekanizması bulunacaktır.
4. Şaft ve Tutma Sistemi
4.1. Şaft tipi düz olacaktır.
4.2. Şaft çapı 28 mm olacaktır.
4.3. Tutma kolu bisiklet tipi olacaktır.
4.4. Bisiklet tipi tutma kolu, kullanıcının çalışma pozisyonuna göre ayarlanabilir olacaktır.
4.5. Makine, yan kullanım ve omuz askısı ile kullanıma uygun olacaktır.
5. Yakıt Sistemi
5.1. Yakıt deposu kapasitesi en az 1,2 litre olacaktır.
5.2. Motor, kurşunsuz benzin ile uygun 2 zamanlı motor yağı karışımıyla çalışmaya uygun olacaktır.
5.3. Yakıt deposu, yakıt seviyesinin kontrolünü ve güvenli dolumu kolaylaştıracak yapıda olacaktır.
6. Kullanıcı Güvenliği ve Ergonomi
6.1. Ürünle birlikte ergonomik sırt/omuz askı sistemi verilecektir.
6.2. Askı sisteminde acil durumda makinenin kullanıcıdan hızlı şekilde ayrılmasını sağlayan SRS veya eşdeğer hızlı ayırma özellikli emniyet sistemi bulunacaktır.
6.3. Makinede kullanıcıyı kesme sisteminden kaynaklanabilecek tehlikelere karşı koruyan kırılmaz/sağlam PVC koruyucu siperlik bulunacaktır.
6.4. Tutma kolları ve askı sistemi, uzun süreli çalışmalarda kullanıcı ergonomisini destekleyecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
7. Ağırlık
7.1. Makinenin ağırlığı 7,5 kg'ı geçmeyecektir.
8. Ürünle Birlikte Verilecek Aksesuarlar
Ürün aşağıdaki parçalarla birlikte eksiksiz olarak teslim edilecektir:
· 1 adet benzinli yan tırpan veya eşdeğeri
· 1 adet otomatik misina başlığı
· 1 adet 3'lü metal tırpan bıçağı
· 1 adet koruyucu siperlik
· 1 adet ergonomik omuz/sırt askı sistemi 
· 1 adet emniyet kemeri/hızlı ayırma sistemi 
· Montaj ve bakım için gerekli el aletleri 
· Kullanım ve bakım kılavuzu
· Garanti belgesi
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