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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	YAPIŞTIRICI
	SPREY 500 ML
	6
	AD
	
	

	2
	L DEMİR
	4X4
	20
	AD
	
	

	3
	VANA
	KÜRESEL 3/4
	5
	AD
	
	

	4
	PERDE KLİPSİ HALKA
	GÜMÜŞ 10 LU PAKET
	2
	PK
	
	

	5
	DUVAR KANCASI
	GÜMÜŞ 2 Lİ
	5
	PK
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Duvar kancas: teknikgartnamesi

o (irin: duvara sabitlenerek gesitli malzemelerin, esyalann veya ekipmanlanin asilmasini saglamak
amaciyla kullanilan, U seklinde biklmas metal duvar ask: aparatt olacaktir.

o Askilik govdesi dayamikhi metal malzemeden imal edilmis olmalidir.

« {iriin, gdrseldeki forma uygun olarak U seklinde tasarlanmis olmalidir.

o Metal govde, kullamm sirasinda olugabilecek yuk ve darbelere kars: yeterli dayamkliliga sahip
olmalidir.

o Yizey glimis renkli, diizgln ve estetik goriinaml0 olmalidur.

o Yizey kaplamasi paslanmaya ve giinlik kullanmdan kaynaklanan agmmalara karst dayanikli

olmalidir.

Duvara montaj igin tist boltimde uygun montaj deligi bulunmaidir.

Montaj delig, Ortinan duvara gOvenli ve saglam sekilde sabitlenmesine uygun olmahidir.

{iriinle birlikte montaj icin gerekli vida ve diibel takimi verilmelidir.

Aski bolimiingn kenarlan keskin olmamals, kullanict glivenlig agisindan uygun sekilde islenmis

olmalsdr.

« Kaynak, bilktm ve birlesim noktalannda gatlak, kirik, deformasyon veya Uretim hatast
bulunmamalidir,

o Uiriin, okul/kurum ortaminda wzun sireli ve ginlik kullanima uygun olmalidir.

1]
H

Perde kancas! teknik sartnames|

{ritn halke ve mandal olmak tizere iki ana pargadan olusmalidir. AnsOkulumuza

Pano hazrliginda kullamlmas: igin Halka kisms dayanikh, kolay deforme almayan malzemeden Gretiimis
olmalidir,

Mandal kismi perde kumagini tutabilecek yeterli sikma kuvvetine sahip olmalidir.

Mandal mekanizmast kolay agilip kapanabilmeli ve kullanim sirasinda kendiliginden agilmamalidir,
Uirtn, perde borusw/ray: (zerinde rahatsa hareket edebilmelidir.

Halka i¢ gapt, kullanilacag: perde borusw/ray! ile uyumlu olmalidir.

Uriin glimils renkli veya gorseldeki triine esdeger nitelikte olmalidir.

Kullamm sirasinda perde kumasina zarar verecek keskin, apakls veya sivri kisimlar bulunmamalidir,
{ritn, tekrar tekrar kullanima uygun ve yeterli dayaniklilikis olmalidir,

Klips, perdeyi kaymadan ve dilsmeden tutabilecek yapida olmalidir.

==
y 4 4





image3.png




image4.png
500 mi Sprey Yapistinci Teknik Sartnames|

Urtin sprey yapistinc: olacakir.

Cranan net miktan 500 mi olacakt.

Kagt, karton, fotodral, poster, kumag, kege ve benzerl uygun ytzeylerde kullaniiabi
olacaki.

Uygulama sirasinda ytzeye homojen sekiide puskurtuiebilecek 6zellikte olacakir:

Yeterl yapisma saglayacak ve kullanim amacina uygun tutunma ozelligine sahip olacaktr.
Sprey bashd) ddzgun calisacak, normal kullanim kosullarinda tkanma ve duzensiz pUskUrime
yapmayacaktr.

Urtn yozeyde agin akma, topaklanma veya belirgin yapiskan kalint birakmayacakir.
Ambalaj 0zefinde ran ad), net miktar, Oreticiithalatg! bilgleri, part bilgisi, kullamm talimali ve
gerekll guvenli uyaniar: bulunacaktir.

Teslim edilen oranlerin son kullanma tarihine en az 12 ay kaimis olacakur,

Urinlerde eziime, delinme, sizint veya ambalaj hasar| bulunmayacaktir.

Tekliflrde herhangi bir marka veya model zorunlulugu aranmayacak olup, belirtien teknik
Gzellikleri kargilayan aronler kabu edilecektr.

4 x4 cm Delikll L Kése Baglanti Elemani Teknik Sartnamesi

.

Vs Sehor VoR
BSE e ey

Urln, iki parcanin 90° agiyla birlestirimesinde kullaniimak izere tasarlanmig L
seklinde metal kése baglant eleman: olacakir.

Kogebent baglant elemaninin her iki kanadi yaklasik 4 cm x 4 em ticblerinde
olacaktr.

Urlin, yeterli mekanik dayanim saglayacak kaliniikia metal matzemeden imal edilmis.
olacaktir.

Urtinain yGzeyi korozyona karg: dayanikli olacak ve kullanim amacina uygun yozey
kaplamasina sahip olacakir.

Her iki kanat (zerinde baglanti vidasi veya uygun baglanti elemanlarinin
kullaniimasina imican saglayan delikier bulunacaktr,

Delikler, baglanti elemaniarinin rahatga monte edilebilmesine uygun oigt ve
yeriesimde olacaktir.

Urtin, bikum boigesinde dazgan ve saglam sekilde 90° agi olusturacak; kullanim
sirasinda formunu koruyacaktrr.

Urlngn kenariarinda kullaniciya zarar verebilecek keskin, capakli veya teniikell
gikintfar bulunmayacaktir.

Urtin azerinde atiak, kirik, deformasyon, asir pasianma veya imalat hatas

bulunmayacaktir /
—7
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Olgler, uretim toleranslan igerisinde kalmak kaydiyla yakiasik 40 mm x 40
mm olacaktir.

Ortin, montaj sirasinda kolay kullanilabilir ve baglants yapilan yiizeye duzgtn sekide
oturabili 6zeliikte olacakiir

‘Tekif edilen Grin marka veya mode) belirtilmeksizin, bu sarinamede belirtilen
teknik ozellleri karsilayan herhangi bir Gran olacaktr.

Muadil Grner, belirtien 8lgt, maizeme, dayanim ve kulanim ozellilerini
Karsilamalan sartyla kabul edilecekti.

Urinler kullaniimamis, yeni ve hasarsiz olarak tesim edilecektir.

/4 Kiiresel Vana Teknik Sartnamesi

Urtin, sivi akiskanlann agma-kapama kontrolande kullaniimak Uzere kresel vana
tipinde olacaktr

Vana baglanti olgis 3/4 ing (DN20) olacaktir.

Vana, tesisata uygun gekilde digildisi vidal baglantil olacakir

Govde, kullanim amacina uygun mekanik dayanim ve korozyon direncine sahip
metal malzemeden imal ediimis olacakir,

Kure ve ic aksam, akigkanla temas eden kullanim kogullanina uygun ve korozyona
dayanikli malzemeden olacaktir.

Vana, 80° kol hareketiyle tam agma ve tam kapama yapimasina imkan
saglayacaktir.

Viana tam agik konumda akisa mumkin oldugunca dosok direng gosterecek, tam
kapall konumda sizdirmazlik sagiayacaktir.

Vana igerisinde uygun 6zellikte sizdirmazhik contalan bulunacaktr.

Vana calisma sirasinda balanti noktalarindan ve govde birlesimlerinden si veya
kullanilan akiskani kagirmayacak sekiide sizdimaz olacaktir.





