[bookmark: _GoBack]12 KG YIKAMA / 8 KG KURUTMA KAPASİTELİ KURUTMALI ÇAMAŞIR MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. ŞARTNAMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu şartname, kurum ihtiyacı doğrultusunda satın alınacak olan 12 kg Yıkama / 8 kg Kurutma Kapasiteli Kurutmalı Çamaşır Makinesi ürününün teknik, donanımsal, performans ve güvenlik özelliklerini kapsar.
2. KAPASİTE VE PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
1. Yıkama Kapasitesi: Tek seferde en az 12 kg kuru çamaşır yıkama kapasitesine sahip olmalıdır.
2. Kurutma Kapasitesi: Tek seferde en az 8 kg çamaşır kurutma kapasitesine sahip olmalıdır.
3. Sıkma Hızı: Maksimum sıkma hızı en az 1200 devir/dakika olmalıdır.
4. Kurutma Teknolojisi: Yoğuşturmalı (kondenserli) kurutma teknolojisine sahip olmalıdır.
5. Enerji Sınıfı: Ürün, yeni enerji etiketleme standartlarına göre en az D enerji sınıfı veya daha verimli bir sınıfa sahip olmalıdır.
6. Su Girişi: Tek (soğuk) su girişli olmalıdır.
3. PROGRAM VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ
1. Program Sayısı: Kumaş türlerine ve kirlilik derecelerine göre ayarlanabilen en az 15 farklı yıkama/kurutma programı bulunmalıdır.
2. Hızlı Yıkama: Acil durumlar için en fazla 14 dakikalık hızlı yıkama program seçeneği yer almalıdır.
3. Yıkamayı Hızlandırma: Seçili programların süresini kısaltmaya yarayan yıkama/zaman hızlandırma fonksiyonu bulunmalıdır.
4. Gösterge Paneli: Kullanıcı dostu dijital gösterge ekranı bulunmalıdır. Ekran üzerinden kalan zaman, seçili program ve program takip süreçleri izlenebilmelidir.
5. Zaman Programlama: Yıkama başlangıcını veya bitişini ertelemeye imkan sağlayan zaman programlama özelliği olmalıdır.
6. Buhar Özelliği: Çamaşırlardaki kırışıklıkları azaltan ve hijyen sağlayan buhar destekli yıkama/tazeleme fonksiyonu bulunmalıdır.
4. GÜVENLİK VE TEKNOLOJİK DONANIM
1. Dengesiz Yük Kontrolü: Tambur içindeki yükün dengesiz dağılımını algılayarak sıkma devrini otomatik ayarlayan ve sarsıntıyı önleyen sistem bulunmalıdır.
2. Taşma Emniyeti: Su alma esnasında oluşabilecek olası sızıntı veya taşmalara karşı otomatik su kesme emniyet sistemi yer almalıdır.
3. Çocuk Kilidi: Çalışma esnasında paneli kitleyerek dışarıdan müdahaleyi engelleyen çocuk kilidi emniyeti bulunmalıdır.
4. Elektronik Su Kontrolü: Yük miktarına göre optimum su tüketimini sağlayan elektronik su kontrol sistemi olmalıdır.
5. Tambur Yapısı: Çamaşırların yıpranmasını önleyecek özel tasarlanmış hassas dokulu tambur yüzeyine sahip olmalıdır.
5. FİZİKSEL ÖLÇÜLER VE ELEKTRİKSEL DEĞERLER
1. Boyutlar:
· Genişlik (En): Ortalama 60 cm ($\pm 2\text{ cm}$)
· Derinlik (Boy): Ortalama 65 cm ($\pm 3\text{ cm}$)
· Yükseklik: Ortalama 84,5 - 85 cm aralığında olmalıdır.
2. Renk: Beyaz renkte olmalıdır.
3. Çalışma Gerilimi: Şebeke elektriğine uygun 220 - 240 V / 50 Hz standartlarında çalışmalıdır.
6. GARANTİ, MONTAJ VE KABUL ŞARTLARI
1. Montaj ve Kurulum: Ürün, idarenin belirteceği adrese ambalajında sıfır (kullanılmamış) olarak teslim edilecek, yetkili servis tarafından ücretsiz olarak montajı yapılıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.
2. Garanti: Ürün, imalat ve montaj hatalarına karşı en az 3 (üç) Yıl süreyle resmi üretici/ithalatçı garantisi altında olmalıdır.
3. Servis Ağı: Yüklenici firma, Türkiye genelinde ve idarenin bulunduğu ilde yaygın yetkili servis ağına sahip markayı teklif etmekle yükümlüdür.

