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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
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TiCARI TiP YATAY DERIN
DONDURUCU ALIMI TEKNIiK
SARTNAMESI

1. KONU

Bu Teknik Sartname: Gukurova Universitesi Saglik Killtir ve Spor Daire Baskanlig
mutfaklarinda kullanilmak iizere satin alinacak ticari tip yatay derin dondurucunun teknik
szelliklerini, kalite kriterlerini, teslim, montaj, garanti ve muayene-kabul esaslarini kapsar.

2. DAYANAK

Bu sartname;

4734 sayih Kamu ihale Kanunu,

4735 sayih Kamu fhale Sozlesmeleri Kanunu,
TS EN 60335 serisi,

TS EN IEC 62552 serisi,

Elektrik ig Tesisleri Yonetmeligi,

AEEE Yonetmel
CE. RoHS ve yiiriirliikte bulunan ilgili mevzuata

uygun olarak hazirlanmstir.

3. GENEL OZELLIKLER

i ticari kullanim amaciyla tiretilmis yatay tip derin dondurucu olacaktir.

3.2, Uriin sifir, kullamlmams, orijinal ambalajinda ve seri iiretim olacaktir.
3.3. Uriin siirekli alismaya uygun agr hizmet (Heavy Duty) tipinde olacaktir.

3.4. Dondurucu gida isletmeleri, yemekhaneler, hastaneler, iiniversiteler ve endilstriyel
mutfaklarda kullanimaya uygun olacaktir.

in beyaz renkli olacaktr.

4. HACIM
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4.1. Net kullanim hacmi en az 600 litre olacaktir.

4.2. Faydalt ig hacim iretici kataloglar ile belgelendirilecektir.

5. GOVDE YAPIS

5.1. Dis govde elektrostatik toz boyal galvaniz gelik sacdan imal edilmis olacaktr.

5.2. i gdvde goffajh aliiminyum veya gida ile temasa uygun korozyona dayanikls esdeger
malzemeden iiretilecektir.

5.3. Govde paslanmaya karst dayanikls olacaktir.
5.4. Tiim ¢ yiizeyler kolay temizlencbilir olacakir.

5.5. Keskin kenar ve gapak bulunmayacaktir.

6. KAPAK

6.1. Cihazda birbirinden bagamsiz calisabilen 2 adet iistten agihir kapak veya 1 adet iistten
agilir kapak bulunacaktir.

6.2. Kapaklar yiksek yogunluklu izolasyonlu olacaktir.
6.3. Kapak contalart kolay sokilebilir ve degistirilebilir olacaktr.
6.4. Kapaklarda kilitleme sistemi bulunacaktir.

6.5. Kapak menteseleri agar hizmet tipinde olacaktr.

7.1ZOLASYON

7.1. Govdede yiiksek yogunluklu CFC igermeyen poliiiretan izolasyon kullanilacaktir.

7.2. izolasyon enerji kaybini minimum seviyeye indirecck yapida olacaktir.

8. SOGUTMA SISTEMIi
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8.1. Statik sogutma sistemi kullanilacaktr.

8.2. Cihaz derin dondurucu olarak galisacaktir.

8.3. alisma sicakligs en az -18°C ile -34°C arasinda ayarlanabilir olacaktir.
8.4. Elektronik veya mekanik termostat bulunacaktr.

8.5. Hizh dondurma (Fast Freeze) fonksiyonu bulunacaktr.

8.6. Uriin ig stcakligani homojen sekilde koruyacakir.

9. SOGUTUCU AKISKAN

9.1. Gevreye duyarh sogutucu akiskan kullanilacaktir.

9.2. Kullanilan gaz yiriirlikteki gevre mevzuatina uygun olacaktr.

10. ELEKTRIKSEL OZELLIKLER

10.1. Besleme gerilimi 220-240 Volt AC olacaktir.
10.2. Galisma frekansi 50 Hz olacaktir.

10.3. Giig tiiketimi 425 Watt: gegmeyecektir.
10.4. Galisma akimi en fazla 2,9 Amper olacaktir.

10.5. Giinliik enerji tiiketimi en fazla 4,9 KWh/24 saat olacaktir.

11. DONDURMA PERFORMANSI

11.1. Giinliik dondurma kapasitesi en az 39 kg/24 saat olacaktir.

11.2. Kompresir ticari kullanima uygun hermetik tip olacakr.

12. KONTROL PANELi
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Kontrol panclinde en az;

« Agma/Kapama gostergesi,
« Calisma lambasi,

« Alarm lambasi,

« Hizh dondurma gostergesi,
« Termostat ayart

bulunacaktir.

13. ALARM SISTEMIi

Cihazda;

« Yiksek sicaklik alarmi,
« Elektrik kesintisi uyans1,
« Galisma gostergesi

bulunacaktir.

14. IC DONANIM
14.1. En az 2 adet galvaniz tel sepet bulunacaktr.
14.2. Sepetler kolay skillip takilabilir olacaktir.

143, ig boliim genis hacimli ve kolay istiflemeye uygun olacaktir.

15. DEFROST

15.1. Manuel defrost sistemi bulunacaktir.

15.2. Defrost suyu tahliye tapasi bulunacakir.

16. HIJYEN

16.1. Guda ile temas eden tiim yiizeyler insan sagligina uygun olacakr.





image7.png
16.2. Temizlii kolaylagtiracak ig yiizey yapisina sahip olacaktr.

17.

Uriin;

GUVENLIK

CE belgeli,

RoHS uyumlu,

AEEE Yonetmeligine uygun,

Elektrik giivenlik standartlarina uygun

olacaktir.

18.

TESLIMAT

18.1. Uriin galisir durumda teslim edilecektir.

18.2. Nakliye, indirme, yerine yerlestirme ve galistirma yiikleniciye ait olacakir.

18.3. Tiirkge kullanim kilavuzu teslim edilecektir.

19.

GARANTI

19.1. Garanti siiresi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olacaktir.

19.2. Garanti kapsaminda degistirilen pargalar orijinal ve yeni olacaktir.

20.

MUAYENE VE KABUL

idare tarafindan asagidaki kriterler kontrol edilecektir:

Net hacim,
Elektriksel degerler,
Sogutma performansi,
Dondurma kapasitesi,
Kapak sayisi,

Alarm sistemi,
Kontrol pancli,
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g donanim,
Etiket bilgileri,
Belgeler,

Fiziksel uygunluk.

Sartnameye uygun olmayan iriinler kabul edilmeyecektir.

21. RED KRiTERLERI

Asagudaki durumlardan herhangi birinin tespiti halinde iriin reddedilecektir:

Net hacmin 600 litrenin altinda olmas1,

iki bagamsiz kapakli olmamas1,

Ginliik dondurma kapasitesinin 39 kg/24 saatin altinda olmas1,
Gilg tiketiminin sartnameye ayki olmasi,

Calisma sicakiginin -18°C'nin altina inememesi,

Alarm sisteminin bulunmamast,

Hizli dondurma fonksiyonunun bulunmaas,

CE uygunluk isaretinin bulunmamast,

Hasarls, kullanilmis veya teghir iriini olmasi,

«lstenen teknik belgelerin sunulamamasi.

22. DIGER HUKUMLER

22.1. Teklif edilen tirinler bu sartnamede belirtilen asgari teknik kriterleri cksiksiz
Kargilayacaktir.

22.2. Daha iistiin teknik 6zelliklere sahip driinlerin teklif edilmesi kabul edilecek olup, higbir
ozellik sartnamede belirtilen asgari kriterlerin altinda olmayacaktir.

22.3. idare gerekli gordiigi takdirde katalog, teknik veri foyii, uygunluk belgeler ve {iriin
numunes talep edebilir.

22.4. Teknik sartnamede belirtilmeyen hususlarda yirirlikteki ilgili mevzuat hikimleri
uygulanacaktir.





