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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	LAVABO BATARYASI
	ÇİFT ÇIKIŞLI
	10
	AD
	
	

	2
	BANYO BATARYASI
	
	20
	              AD
	
	

	3
	ARA MUSLUK
	
	10
	AD
	
	

	4
	KLOZET KAPAĞI
	
	10
	AD
	
	

	5
	ASMA REZERVUARI
	
	2
	AD
	
	

	6
	SARI NİPEL
	3/8
	2
	AD
	
	

	7
	FLEX
	(3/8*3/8)
	1
	MT
	
	

	8
	KÖRÜKLÜ SİFON
	
	10
	AD
	
	

	9
	MUF LASTİĞİ
	
	10
	AD
	
	

	10
	SIRTLAK HORTUM
	32 LİK
	2
	MT
	
	

	11
	REZERVUAR KAPAĞI
	GÖMME REZERVUAR
	3
	AD
	
	

	12
	DIŞ DİŞLİ PPRC ADAPTÖR
	25*20
	25
	AD
	
	

	13
	DIŞ DİŞİLİ ADAPTÖR
	32 LİK
	10
	AD
	
	

	14
	DİRSEK PPRC
	32 LİK
	20
	AD
	
	

	15
	MASON PPRC
	32 LİK
	5
	AD
	
	

	16
	BORU PPRC
	32 LİK
	1
	BOY
	
	

	17
	KÜRESEL VANA
	
	3
	AD
	
	

	18
	DUŞ BAŞLIĞI
	
	25
	AD
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SIHHIi TESISAT MALZEMELERI ALIM
TEKNIK SARTNAMESI

1. Konu

Bu teknik sartname, meveut sihhi tesisat sistemlerinde kullanilmak izere asagnda belirtilen
malzemelerin temin, teslimi ve garant sartlarin: kapsar.

2. Genel Sartlar

‘Tiim iriinler yeni, kullaniimams, orijinal ambalajinda ve birinci kalite olacaktir.

. Uriinler yiirirlikteki Tiirk Standartlar: (TSE) ve ilgili ulusal/uluslararast standartlara

uygun olacaktir.

Suile temas eden iiriinler insan sagligina uygun malzemeden iiretilmi olacaktr.

Metal iiriinlerde yiizeyler pilriizsiiz. iziksiz ve korozyona dayanikls olacaktir.

. Plastik iiriinler darbelere, basinca ve kullanim sartlarina dayanikl olacaktir.

. idare gerekli gordiigiinde iriinlere ait katalog, teknik veri sayfas: ve uygunluk
belgelerini isteyebil

7. Uriinler montaja hazar halde teslim edilecektir.

B
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3. Teknik Ozellikler

3.1 Lavabo Bataryast (Gift Gikish)

« Piring govdeli olacaktir.

« Krom kaplamali olacaktir.

« Gift gikush yapida olacaktir.

« Calisma basinci en az 10 bar olacaktir.

« Sizdimazlik elemanlart uzun 6milrli olacaktir.

3.2 Banyo Bataryasi
« Piring govdeli ve krom kaplamali olacakr.
« Sicak ve soguk su girislerine uygun olacaktir.
« Dus baglantisina uygun cikisa sahip olacaktr.
« Korozyona dayanikl: olacaktr.

3.3 Ara Musluk
« Piring malzemeden iiretilmis olacaktir.
« Krom kaplamali olacaktir.
« Agma-kapama mekanizmast sizdirmaz olacaktir.

3.4 Klozet Kapaga

« Darbeye dayanikli duroplast veya esdefier malzemeden iiretilecekir.
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« Standart klozetlerle uyumlu olacaktr.
« Mentese baglantilan pastanmaz dzellikte olacaktir.

3.5 Asma Rezervuar
« Darbeye dayanikli plastik govdeli olacaktir.

« g takim ve baglants ckipmanlari e birlikie teslim edilecekir.
« Sutasarrufu saglayan sistem tercih edilecektir.

3.6 Sar1 Nipel (3/8")

« Piring malzemeden iiretilecektir.

« 3/8" dlgiistinde olacaktir.

« Dis yapist standart tesisat baglantilarina uygun olacaktir.
3.7 Flex Hortum (3/8" x 3/8")

« Paslanmaz gelik orgiili olacaktir.

« g hortum yiiksek basinca dayanikli olacaktir.

« Her iki baglant: agz1 3/8" dlisiinde olacaktr.
3.8 Koriiklii Sifon

+ Koku gegirmez yapida olacaktir.

« Esnck ve dayanikli malzemeden tiretilecktir.

« Standart lavabo ve evye baglantilarina uygun olacakir.
3.9 Muf Lastigi

« Sizdimazlik saglayacak clastik malzemeden tiretilecektir.
« Kullanilacag boru gapina uygun olacaktir.

)

« 32mm gapinda olacaktir.
« Darbelere ve deformasyona dayamikli olacaktir.
« Atik su tesisatlarinda kullanima uygun olacaktir.

3.10 Sirtlak Hortum (3:

3.11 Gomme Rezervuar Kapag

« Gomme rezervuar sistemi ile uyumlu olacaktir.
« Montaj aparatlan ile birlikte teslim edilecektir.
« Darbeye dayanikli malzemeden iretilecektir.

3.12 Dis Disli PPRC Adaptir (25x20)
« PPRC sistemlerle uyumlu olacaktrr.

«  Bir tarafi dis disli metal baglantil olacaktir.
«25x20 mm dlgiilerinde olacaktir.
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3.13 Dis Disli Adaptér (32'lik)

« PPRC tesisat sistemlerine uygun olacaktir.
« 32 mm dlgiisiinde olacakur.
« Metal baglant: kismi korozyona dayanikli olacaktir.

3.14 PPRC Dirsek (32'lik)

« 32mm gapinda olacaktir.
« Basinca dayanikli PPRC malzemeden iretilecektir.
« Kaynakli baglantiya uygun olacaktir.

3.15 PPRC Mason (32'lik)

« 32mm gapinda olacaktir.
« PPRC borularla tam uyumlu olacaktir.
« Basingli su tesisatlarinda kullanlabilir olacakir.

3.16 PPRC Boru (32'lik)

« 32 mm gapinda olacaktir.
« Enaz PN20 basing sinifinda olacaktir.
« TSE standartlarina uygun olacaktir.

3.17 Kiiresel Vana

Piring govdeli olacaktir.

“Tam gegisli olacakir.

Agma-kapama kolu ergonomik yapida olacaktir.
Sizdimazlik zelligine sahip olacaktir.

3.18 Dus Bagh

« Kireglenmeye karg: dayanikls olacaktr.
« Homojen su dagilim saglayacaktir.
« Standart dus hortumlars ile uyumlu olacaktir.

4. Garanti ve Teslimat

1. Tiim iiriinler imalat hatalarina karst en az 2 yil garantili olacaktir.

2. Urdinler cksiksiz ve hasarsiz teslim edilecektir.

3. idare uygun gormedigi iirinleri degistirme hakkina sahiptir.

4. Teslim sirasinda iirinlerin marka, model ve teknik ozellikleri teklif edilen iiriinlerle
ayni olacakr.
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5. Muayene ve Kabul

1. Muayene ve kabul islemler idare tarafindan gorevlendirilecek komisyonca

yapilacakr.
2. Teknik sartnameye uygun olmayan iriinler kabul edilmeyecektir.

3. Gerek goriilmesi halinde tirinlere ait teknik dokiimanlar ve uygunluk belgeleri
istencbilecektir.




