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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	DOME NETWORK KAMERA
	
	30
	AD
	
	

	2
	BULLET NETWORK KAMERA
	
	8
	              AD
	
	

	3
	16 PORT POE SWITCH
	
	2
	AD
	
	

	4
	24 PORT POE SWITCH
	
	2
	AD
	
	

	5
	60 KANAL NETWORK KAYIT CİHAZI (NVR)
	
	1
	AD
	
	

	6
	1 KVA ONLİNE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)
	
	1
	AD
	
	

	7
	8 TB GÜVENLİK DİSKİ
	
	4
	AD
	
	

	8
	CAT-6 DATA KABLOSU
	
	3.500
	MT
	
	

	9
	KABLO KANALI
	
	350
	MT
	
	

	10
	SMART İZLEME EKRANI/TELEVİZYON
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	1
	AD
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GÜVENLİK KAMERA VE İZLEME SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU
Bu şartname; kurum bünyesinde kullanılmak üzere IP tabanlı güvenlik kamera sistemi, dome kameralar, bullet kameralar, network video recorder (NVR), PoE switchler, online UPS, güvenlik diskleri, CAT6 data kabloları, PVC kablo kanalları, smart izleme ekranı ile tüm montaj, altyapı, test ve devreye alma işlemlerinin teknik esaslarını kapsar.

2. SİSTEM İÇERİĞİ
Sistem aşağıdaki ekipmanlardan oluşacaktır:
· IP Dome Kamera 
· IP Bullet Kamera 
· Network Video Recorder (NVR) 
· 16 Port PoE Switch 
· 24 Port PoE Switch 
· Online UPS 
· 8 TB Güvenlik Diski 
· CAT6 Data Kablosu 
· PVC Kablo Kanalı 
· Smart İzleme Ekranı 
· Rack montaj ve bağlantı ekipmanları 
· Tüm montaj ve devreye alma hizmetleri 

3. DOME IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Kamera IP tabanlı olacaktır. 
· Dış ortam kullanımına uygun olacaktır. 
· Minimum IP66 koruma sınıfına sahip olacaktır. 
· DC12V ± %25 ve PoE (802.3af) destekleyecektir. 
· Minimum 1/2.8” CMOS sensör olacaktır. 
· Minimum renkli aydınlatma değeri 0.002 Lux olacaktır. 
· Siyah/beyaz modda 0 Lux IR destekli olacaktır. 
· Shutter süresi 1sn – 1/100000sn aralığında olacaktır. 
· ICR otomatik IR-cut filtre desteği olacaktır. 
· Minimum 120 dB WDR olacaktır. 
· S/N oranı minimum 42 dB olacaktır. 
· Sabit lensli olacaktır. 
· Lens minimum 2.8 mm olacaktır. 
· Lens diyafram açıklığı minimum F1.6 olacaktır. 
· Lens montaj tipi M12 olacaktır. 
· Yatay görüş açısı minimum 95° olacaktır. 
· Dikey görüş açısı minimum 50° olacaktır. 
· Diyagonal görüş açısı minimum 110° olacaktır. 
· Kamera yatay minimum 340° dönebilecektir. 
· Kamera dikey minimum 75° hareket edecektir. 
· Minimum 360° rotasyon desteği olacaktır. 
· Minimum 2 adet IR LED olacaktır. 
· IR mesafesi minimum 30 metre olacaktır. 
· IR dalga boyu 850 nm olacaktır. 
· Minimum 2 adet beyaz ışık LED olacaktır. 
· Beyaz ışık mesafesi minimum 15 metre olacaktır. 
· S+265 / H.265 / H.264 sıkıştırma formatlarını destekleyecektir. 
· Video bitrate değeri 32 Kbps – 6 Mbps olacaktır. 
· G.711A / G.711U / ADPCM ses formatlarını destekleyecektir. 
· Ses örnekleme oranları 8KHz / 32KHz / 48KHz olacaktır. 
· Minimum 2592x1520 çözünürlükte 25fps görüntü verecektir. 
· Minimum 2 stream desteği olacaktır. 
· BLC / HLC / AGC / 3D DNR destekleyecektir. 
· ROI desteği olacaktır. 
· Minimum 4 bölge privacy mask olacaktır. 
· OSD desteği olacaktır. 
· Defog özelliği olacaktır. 
· Hareket algılama desteği olacaktır. 
· Çevre ihlali ve sanal çizgi desteği olacaktır. 
· Yüz algılama özelliği olacaktır. 
· Alarm durumunda kayıt başlatma özelliği olacaktır. 
· Görüntü yakalama özelliği olacaktır. 
· Bildirim gönderme desteği olacaktır. 
· Kamera kayıt cihazı ile tam uyumlu çalışacaktır. 

4. BULLET IP KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Kamera IP tabanlı olacaktır. 
· PAL/NTSC desteği olacaktır. 
· Minimum 1/2.8” CMOS sensör olacaktır. 
· Minimum aydınlatma değeri 0.002 Lux olacaktır. 
· Siyah/beyaz modda 0 Lux IR destekleyecektir. 
· Shutter süresi 1sn – 1/100000sn olacaktır. 
· ICR otomatik IR-cut filtre olacaktır. 
· Minimum 120 dB WDR olacaktır. 
· Kamera montaj ayağı ile yatay minimum 360° hareket edecektir. 
· Kamera dikey minimum 75° hareket edecektir. 
· Minimum 360° rotasyon olacaktır. 
· Sabit lensli olacaktır. 
· Lens minimum 2.8 mm veya 4 mm olacaktır. 
· Lens montaj tipi M12 olacaktır. 
· Lens diyafram açıklığı minimum F1.6 olacaktır. 
· 2.8 mm lens için görüş açısı minimum 93° olacaktır. 
· Minimum 2 adet IR LED olacaktır. 
· IR mesafesi minimum 50 metre olacaktır. 
· IR dalga boyu 850 nm olacaktır. 
· S+265 / H.265 / H.264 desteği olacaktır. 
· Video bitrate değeri 32 Kbps – 6 Mbps olacaktır. 
· G.711 / G.711U / ADPCM desteği olacaktır. 
· Ses bitrate değeri 8 Kbps – 48 Kbps olacaktır. 
· Minimum 2592x1520 çözünürlükte 25fps görüntü verecektir. 
· Sub-stream desteği olacaktır. 
· Görüntü ayarları yazılım üzerinden yapılabilecektir. 
· BLC / HLC / 3D DNR destekleyecektir. 
· Minimum 3 adet OSD bölgesi olacaktır. 
· Tarih/saat/metin bilgisi görüntüye yazdırılabilecektir. 
· Minimum 4 bölge privacy mask olacaktır. 
· Akıllı defog desteği olacaktır. 
· Hareket algılama desteği olacaktır. 
· Maske alarmı olacaktır. 
· IP çakışma alarmı olacaktır. 
· Sanal çizgi ve çevre ihlali desteği olacaktır. 
· ANR desteği olacaktır. 
· TCP/IP / HTTP / FTP / DHCP / DNS / DDNS / NTP / UDP protokollerini destekleyecektir. 
· ONVIF Profile S/T/G desteği olacaktır. 
· SDK / CGI / P2P destekleyecektir. 
· Web arayüz desteği olacaktır. 
· Minimum 1 adet RJ45 Ethernet port olacaktır. 
· Dahili mikrofon olacaktır. 
· Dahili MicroSD kart desteği olacaktır. 
· Minimum 512 GB MicroSD destekleyecektir. 
· Çalışma sıcaklığı minimum -35°C / +65°C olacaktır. 
· Minimum IP67 koruma sınıfı olacaktır. 
· Yıldırım ve ani gerilim koruması olacaktır. 
· Metal veya metal/plastik kasa olacaktır. 
· Kamera kayıt cihazı ile tam uyumlu olacaktır. 

5. NETWORK VIDEO RECORDER (NVR)
· IP tabanlı olacaktır. 
· Minimum 80 kanal desteği olacaktır. 
· Minimum 12 MP kamera desteği olacaktır. 
· S+265 / H.265 / H.264 desteği olacaktır. 
· Üçüncü parti IP kamera desteği olacaktır. 
· Canlı izleme / kayıt / playback destekleyecektir. 
· HDMI çıkışı minimum 4K olacaktır. 
· VGA çıkışı minimum 1920x1080 olacaktır. 
· Çoklu ekran bölme modu minimum 64 bölme olacaktır. 
· Minimum 8 SATA disk yuvası olacaktır. 
· Disk başına minimum 10 TB destekleyecektir. 
· RAID 0/1/5/6/10 desteği olacaktır. 
· HTTP / HTTPS / TCP/IP / UDP / DHCP / DNS / DDNS / NTP / RTSP / SMTP protokollerini destekleyecektir. 
· IPv4 ve IPv6 desteği olacaktır. 
· ONVIF Profile S/T/G destekleyecektir. 
· Web tarayıcı üzerinden erişim olacaktır. 
· Minimum 15 dil desteği olacaktır. 
· Çalışma sıcaklığı -10°C / +55°C olacaktır. 
· AC100-240V / 50-60Hz ile çalışacaktır. 
· Disksiz maksimum güç tüketimi 80W olacaktır. 
· 2U kasa yapısında olacaktır. 
· Minimum 30 gün kayıt tutabilecektir. 
· Tarih/saat damgalı kayıt olacaktır. 
· USB export/yedekleme desteği olacaktır. 
· Mobil cihazlardan izleme olacaktır. 
· Kullanıcı yetkilendirme desteği olacaktır. 

6. 16 PORT PoE SWITCH
· Layer 2 unmanaged switch olacaktır. 
· Minimum 16 adet 10/100 Mbps PoE RJ45 port olacaktır. 
· Minimum 1 adet uplink port olacaktır. 
· IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x desteği olacaktır. 
· IEEE 802.3af/at PoE desteği olacaktır. 
· Metal kasa olacaktır. 
· Rack montaja uygun olacaktır. 

7. 24 PORT PoE SWITCH
· Layer 2 unmanaged switch olacaktır. 
· Minimum 24 adet 10/100 Mbps PoE RJ45 port olacaktır. 
· Minimum 1 adet 10/100/1000 uplink RJ45 port olacaktır. 
· Minimum 1 adet 1000 Mbps SFP port olacaktır. 
· IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3x desteği olacaktır. 
· Switching kapasitesi minimum 8.8Gbps olacaktır. 
· Paket yönlendirme kapasitesi minimum 6.5Mpps olacaktır. 
· Dahili buffer minimum 2.75Mbit olacaktır. 
· IEEE 802.3af/at PoE desteği olacaktır. 
· Port başına minimum 30W güç verecektir. 
· Toplam PoE gücü minimum 230W olacaktır. 
· Metal kasa olacaktır. 
· Rack montaja uygun olacaktır. 
· Çalışma sıcaklığı minimum -10°C / +55°C olacaktır. 
· Nem toleransı %5-%95 olacaktır. 
· Maksimum güç tüketimi 250W olacaktır. 
· CE/FCC/UL/CB standartlarına uygun olacaktır. 

8. ONLINE UPS
· Online tip olacaktır. 
· Minimum 1kVA kapasite olacaktır. 
· LCD ekran olacaktır. 
· Akü destekli olacaktır. 
· Aşırı yük koruması olacaktır. 
· Kısa devre koruması olacaktır. 
· Voltaj koruması olacaktır. 

9. GÜVENLİK DİSKİ
· Surveillance disk olacaktır. 
· Minimum 8TB kapasite olacaktır. 
· SATA arayüz olacaktır. 
· Minimum 6Gb/s veri aktarımı olacaktır. 
· 7/24 çalışmaya uygun olacaktır. 
· Minimum 64 HD kamera desteği olacaktır. 
· RAID uyumlu olacaktır. 
· Minimum 210MB/s veri aktarım hızı olacaktır. 
· Minimum 256MB cache olacaktır. 
· Minimum 1.000.000 saat MTBF olacaktır. 
· Çalışma sıcaklığı minimum 0°C / +70°C olacaktır. 
· Standart 3.5” olacaktır. 
· Minimum 3 yıl garantili olacaktır. 

10. SMART İZLEME EKRANI
· Minimum 55” ekran olacaktır. 
· Ultra HD QLED panel olacaktır. 
· Minimum 3840x2160 çözünürlük olacaktır. 
· İnce çerçeveli olacaktır. 
· Minimum 4 çekirdek işlemci olacaktır. 
· Minimum 2GB RAM olacaktır. 
· Minimum 8GB depolama olacaktır. 
· Smart TV özelliği olacaktır. 
· Google TV veya eşdeğeri işletim sistemi olacaktır. 
· Sesli asistan desteği olacaktır. 
· Dahili Chromecast olacaktır. 
· Wi-Fi desteği olacaktır. 
· Bluetooth desteği olacaktır. 
· Dahili uydu alıcısı olacaktır. 
· DVB-T2 / DVB-C desteği olacaktır. 
· Minimum 4 adet HDMI olacaktır. 
· Minimum 2 adet USB olacaktır. 
· AV ve Ethernet girişi olacaktır. 
· Optik ses çıkışı olacaktır. 
· Bluetooth kumanda olacaktır. 
· Minimum 2x10W hoparlör olacaktır. 

11. CAT6 DATA KABLOSU
· CAT6 standardında olacaktır. 
· Saf bakır olacaktır. 
· IP kamera sistemine uygun olacaktır. 
· Dış kılıf dayanıklı olacaktır. 

12. PVC KABLO KANALI
· Darbeye dayanıklı PVC olacaktır. 
· Kapaklı tip olacaktır. 
· Montaj aparatları dahil olacaktır. 
· Yanma geciktirici olacaktır. 

13. MONTAJ VE DEVREYE ALMA
· Tüm montaj idarenin gösterecek olduğu yerlere yüklenici tarafından yapılacaktır. 
· Kamera açı ayarları idare ile birlikte belirlenecektir. 
· Data ve enerji kabloları ayrı çekilecektir. 
· Kablolar etiketlenecektir. 
· Sistem test edilerek çalışır halde teslim edilecektir. 
· Rack düzeni sağlanacaktır. 
· Kullanıcı eğitimi verilecektir. 
· Sistem şeması teslim edilecektir. 
· Her türlü teknik konu yükleniciye ait olup en az 2 yıl servis garantisi olmalıdır.
· Arıza durumunda yetkili servis 24 saat içerisinde müdahale etmesi getirmelidir.

14. GARANTİ
· Tüm sistem minimum 2 yıl garantili olacaktır. 
· Teknik servis desteği sağlanacaktır.




İlgili Dokümanlar:
	Hazırlayan

İlgili Süreç Sahibi

	Kontrol Eden

Birim Yöneticisi


	Onaylayan

Kalite Koordinatörlüğü
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