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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.
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SANAYi TiPi DUVARA MONTE VANTILATOR SARTNAMES|

Cihaz kapall ve yari agik genis alanlarda (depo, kafe, atdlye vb.)
irkillasyonu saglamak igin tasarlanmis olmalidir.

noktadan sabitlenebilen agir hizmet tipi gelik duvar aski aparati ile bi
ediimelidir.

2. Motor ve Elektriksel Ozellikler

Motor Gilcil: istenilen performans ve ifleme kapasitesine gére asgari motor giicil
160 W - 250 W araliginda olmalidir.

Sargi Yapist: Siireki ve agir calisma kosullarina dayanikli olmasi amaciyla motor
sargilari kesinlikle %100 bakir olmalidir.

Calisma Voltaji: Monofaze, yani 220V - 240V sebeke elekiridi ile calisabilmelidir.
Koruma Sinifi: Toza ve neme karsi endistriyel dayanim standardi gozetilerek en az
1P20, tercihen IP54 koruma sinifina sahip olmalidir.

3. Pervane ve Hava Akis Ozellikleri

Pervane Gapi: Kullanilacak alanin genisligine gére pervane gapi 24 ing (60 cm)
veya 30 ing (75 cm) olmalidir.

Kanat Sayisi: Hava direncini en aza indirerek maksimum hava debisi olusturacak
sekilde, aerodinamik tasarimli en az 3 veya 4 kanatli olmalidir.

Hava Debisi: Cihazin iifleme kapasitesi en az 12.000 m¥h - 18.000 m¥h arasinda
hava sirkiilasyonu saglayabilmelidir.

4. Fonksiyonellik ve Kontrol

Hiz Kademesi: Kullaniciya ortamin ihtiyacina gére ayarlama imkani sunan en az 3
farkli hiz kademesi (diisiik-orta-yiiksek) bulunmalidir.

Salinim (Osilasyon): Genis alanlarda homojen hava dagilimi saglamak icin otomatik
saga ve sola donis (salinim) fonksiyonu bulunmali, istenildiginde cihaz
sabitlenebilmelidi
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Kontrol Sistemi: intiyaca gére dogrudan cihaz stiinden mekanik butonla (ip
gekmeli veya cevirmeli) ya da erisim kolayligi agisindan duvardan kablolu hiz kontrol
anahtar ile yonetilebilmelidir.

5. Malzeme ve Giivenlik

Gvde: Korozyona ve darbelere karsi dayanikli olmall, kafes aksam elektrostatik toz
boyall tel kafes yapisinda olmalidir.

Giivenlik lzgarast: Olas! is kazalarin 6nlemek adina pervaneyi evreleyen siki
gézenekli giivenik 1zgarast bulunmalidir.




