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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	Sıva Üstü Priz
	•Topraklı olacaktır.
•Anma gerilimi 250 V AC olacaktır.
•Anma akımı 16 A olacaktır.
•Sıva üstü montaja uygun olacaktır.
•Darbelere dayanıklı, alev yürütmeyen termoplastik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
•Klemens bağlantıları sağlam yapıda olacaktır.
•TSE veya CE belgeli olacaktır.
	8
	ADET
	
	

	2
	Tekli Anahtar
	•Sıva üstü tip olacaktır.
•250 V AC çalışma geriliminde kullanılacaktır.
•En az 10 A akım taşıma kapasitesine sahip olacaktır.
•Darbeye dayanıklı yalıtkan gövdeden üretilecektir.
•TSE veya CE belgeli olacaktır
	4
	ADET
	
	

	3
	5x4 mm² Enerji Kablosu
	•Bakır iletkenli olacaktır.
•Kesiti 5x4 mm² olacaktır.
•Çok telli esnek yapıda olacaktır.
•PVC izoleli ve PVC dış kılıflı olacaktır.
•Anma gerilimi 300/500 V veya 450/750 V olacaktır.
•TS EN 50525 veya eşdeğer standarda uygun olacaktır.
•Yeni üretim olacaktır.
	60
	METRE
	
	

	4
	2x1,5 mm² Antigron Kablo
	•Bakır iletkenli olacaktır.
•Kesiti 2x1,5 mm² olacaktır.
•PVC izoleli olacaktır.
•Sabit tesisatlarda kullanıma uygun olacaktır.
•Alev yürütmeyen yapıda olacaktır.
•TS EN 50525 veya eşdeğer standarda uygun olacaktır
	100
	METRE
	
	

	5
	25 Amper Grup Sigortası
	•Minyatür devre kesici (MCB) olacaktır.
•25 A anma akımına sahip olacaktır.
•230/400 V AC sistemlerde kullanılabilir olacaktır.
•DIN raya montajlı olacaktır.
•Kısa devre kesme kapasitesi en az 6 kA olacaktır.
•TS EN 60898-1 standardına uygun olacaktır.
	1
	ADET
	
	

	6
	No:3 Kroşe Çivisi
	•Elektrik kablolarının sabitlenmesinde kullanılacaktır.
•Plastik kroşe ve galvanizli çividen oluşacaktır.
•Korozyona dayanıklı olacaktır
	2
	KUTU
	
	

	7
	No:6 Kroşe Çivisi
	•Elektrik tesisat kablolarının sabitlenmesinde kullanılacaktır.
•Plastik gövdeli olacaktır.
•Çivileri galvaniz kaplamalı olacaktır
	1
	KUTU
	
	

	8
	Sanayi Tipi Büyük Priz
	•Sanayi tipi olacaktır.
•380–415 V AC üç fazlı sistemlerde kullanılabilir olacaktır.
•Anma akımı 32 A olacaktır.
•En az IP44 koruma sınıfına sahip olacaktır.
•Topraklı olacaktır.
•Darbeye dayanıklı gövdeden imal edilmiş olacaktır.
•TS EN IEC 60309 standardına uygun olacaktır.
	1
	ADET
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
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