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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  …/…/2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş : saglik-kultur@cu.edu.tr
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	MENTEŞE
	YAPRAK,KAPI
	15
	AD
	
	

	2
	MENTEŞE
	DOLAP,GİZLİ KUPA TİPİ
	25
	AD
	
	

	3
	KAPI GÖBEĞİ VE KAPI KOLU TAKIMI
	GÖMME TİP KAPI KİLİDİ VE AYNALI KAPI KOLU
	20
	AD
	
	

	4
	KAPI GÖBEĞİ KİLİT TAKIMI
	GÖMME TİP
	20
	AD
	
	

	5
	KAPI KİLİDİ
	WC ROZETİ
	15
	AD
	
	

	6
	YILDIZ VİDA
	4*50 (100 LÜ PAKET)
	1
	PK
	
	

	7
	YILDIZ VİDA
	4*30 (100 LÜ PAKET)
	1
	PK
	
	

	8
	YILDIZ VİDA
	4*20 (100 LÜ PAKET)
	1
	PK
	
	

	9
	ASMA KİLİT
	90 MM
	5
	AD
	
	

	10
	YUVARLAK KULP
	TOPUZ TİPİ
	10
	AD
	
	

	11
	DUVAR ASKISI
	HİTİT
	10
	AD
	
	

	12
	ÇEKMECE KİLİDİ
	SİLİNDİR
	10
	AD
	
	

	13
	ÇEKMECE KİLİDİ
	YÜZEYE MONTE
	25
	AD
	
	

	
	
	
	


	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:

Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..


	


Kaşe-İmza:
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İlgili Dokümanlar:
	Hazırlayan

İlgili Süreç Sahibi

	Kontrol Eden

Birim Yöneticisi


	Onaylayan

Kalite Koordinatörlüğü
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'YAPRAK MENTESE TEKNIiK SARTNAMESH

« Menteseler yeni, kullanilmans ve birinci smf kalitede olacaktrr.

« Urlinler seri tretim olup standart dlgillerde imal edilmis olacaktr.

« Menteselerde atlak, egrilik, gapak, pas, ylizey bozuklugu ve iretim hatasi
‘bulunmayacaktir.

« Mentese ekseni diizgin olacak, agilip kapanma sirasinda sikisma veya bosluk
yapmayacaktir.

« Menteseler sag ve sol agih kullanima uygun olacaktir.

« Mentese govdesi minimum 2,5 mm kalinliginda gelik sac veya AISI 304 kalite
paslanmaz gelikten imal edilmis olacaktir.

« Pim kism yiiksek dayanimli celikten iretilmis olacaktr.

« Pim sokilebilir veya sabit tip olabilir.

« Paslanmaz olmayan firiinlerde ytizey elektrostatik boya, galvaniz veya nikel kaplama
ile korozyona kars: korunmus olacaktir

TUVALET KAPI KILIDI (WC ROZETI) TEKNIK SARTNAMES|

« Uriin kapt kolundan bagims1z, ayn rozetli tipte olacaktir.

« l¢ taraftan dondiirme kolu ile kilitleme yapilacaktr.

« Dis tarafta dolu gdsterge ve acil agma diizenei bulunacakr.

« Kilit durumu disaridan kirmuzi/yesil veya benzeri renk gostergesi ile izlenebilecektir.
« Uriin sag ve sol yonli kapilarda kullanilabilir olacaktir.

 Kapi kalinlign 35-50 mm araliginda olan kapilara uygun olacaktir.

o

KAPI GOBEGI KILIT TAKIMI
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« Vida dis yapis: kullanim amacina uygun olarak tam disli veya kismi dili olacakur.

« Vida ug yapist sivri uglu veya matkap ugfu olarak talep edilen tipe uygun olacakur.

ASMA KILIT TEKNIKSARTNAMEST

« Asmd kilitler yeni, kullanimams, orijinal ambalajinda ve kusursuz olacaktir.
o Kilitler dayanikls, uzun dmilrld ve dis etkilere kars:direngli olacakir.

« Kilit govdesi piring, gelik, paslanmaz celik veya esdeger dayanikl malzemeden imal
edilmis olacaktir.

o Kilit govde genisligi en az 90 mm olacakur.

« Kilit halkast (kemer) sertlestirilmis gelikten imal edilmis olacaktrr.

o Kemer gapi en az 12-14 mm olacaktir,

« Kilit mekanizmas: ¢ift kilitleme sistemine veya esdeger gitvenlik seviyesine sahip olacaktr.
« Kilit anahtarl tip olacaktir.

« Her kil le birlikie en az 2 adet anahtar teslim edilecektir.

o Anahtarlar dayanikli metal malzemeden tretilmis olacaktr.

« Kilit mekanizmas: diizgiin galisacak, agma ve kapama sirasinda takilma veya zorlanma
olmayacaktir.

« Kilit, korozyona ve paslanmaya kars: korumal: olacaktr.

o Dis ortamda kullanilacak kilitlerde suya ve hava sartlarina dayanikli yapi tercih edilecektir.
« Kilit ylizeyinde satlak, eziklik, keskin kenar veya tiretim hatas: bulunmayacaktir.

YUVARLAK DOLAP KULPU
Kulp yuvarlak (topuz tipi) tasarimda olacakur.
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Kulp gapt en az 25 mm, en fazla 40 mm olacaktr.

Kulp ytksekligi en az 20 mm olacakur.  +

Montaj igin gerekli baglant vidass il birlikte teslim edilecektir.
Standart dolap kapaklan ve gekmeceler ile uyumlu olacakur.

Cs

HITIT DUVAR ASKISI

Askiligin toplam genisligi en az 20 em olacaktir.

Duvardan gikinti mesafesi en az 5 em olacaktrr.

Olgilerkullanim amacina uygun toleranslarda olabileceRtir.

Asklik Hitit tipi (gok kollu) tasarimda olacaktir.

En az 3 ask: kancasina sahip olacaktir.

Kancalar kayafet, ganta ve benzeri esyalann gilvenli sekilde asilmasina uygun olacaktr.
Kanca uglan kullanici giivenligi agisidan yuvarlatilmis veya koruyucu bashikls olacaktir

YUZEYE MONTE CEKMECE KiLiDi (DOLAP KiLiDi)
Kilit tipi: Yiizeye monte gekmece
Galisma sekli: Anahtarly

Govde malzemesi: Celik veya zamak dokiim

Yitzey kaplama: Nikel veya krom kaplama
Dil mekanizmas: Strgald kilitleme dili
Anahtar sayisi: En az 2 adet

Montj sekli: Vida e sabitleme
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Kullanum alans: Ahsap, MDF, suntalam veya metal cekmeceler
Korozyon dayanim: I mekén kullanimina uygun

Agma-kapama 6mrii: En az 10,000 gevrim

=
)

SILINDIR TiP CEKMECE KILIDI -

Urtin Tipi: Silindir tip gekmece/dolap kilidi

Kullanim Alans: Ahsap, MDF, suntalam ve metal gekmece veya dolaplar
Galisma Sistemi: Anahtarh kilitleme mekanizmasi

Govde Malzemesi: Metal (gelik/zamak alasim)

Yiizey Kaplama: Nikel veya krom kaplama

Kilit Mekanizmast: Silindir gobekli emniyet sistemi

Baglant: $ekli: On yiizeyden sabitleme

Anahtar Sayisi: 2 adet

Anahtar Tipi: Gift tarafl metal anahtar

Korozyon Direnci: Paslanmaya kars: korumali yiizey
Dayaniklilik: En az 10.000 agma-kapama cevrimine uygun
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GOMME TiP KAPI KILIDI VE AYNALI KAPI KOLU TAKIMI
Urin Tipi: Gomme tip kapt kilidi ve aynal kapt kolu takimi

Kullanim Alani: Ahsap i¢ mekén kapilan

Kilit Ti
Kilit Govdesi: Galvanizli gelik sac govde
Kilit D

Gomme (mortise) tip mekanik kilit

Piring veya gelik malzeme
Karsilik Saci: Galvanizli elik -
Kapt Kolu Malzemesi: Zamak, aliminyum veya paslanmaz gelik.

Yizey Kaplamast: Krom kaplama
Kapi Kolu Tipi: Aynali kol takim:
Montaj Sekli: Vidal montaj
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Ahsap kap kilidi silidir Szellikte olacak.

Ahsap kap kilidi alin ve karsilik kismu saten kaplama olacak
Ahsap kap kilidi dil, sirgi ve gobek zamak olacak.

Ahsap kap kilidi alin kismi oval olacak.

Uriin alin eni 18 mm olacak.

Oriin kol merkezi 45 mm olacak.

Uriin alin boyu 238 mm olacak.

Uriin ift kademeli kilitleme ozellikte olacak.

Uriin TSE ve CE belgesine sahip olacak.

Uriin asagidaki gorseldeki gibi olacak.

DOLAP MENTESESI TEKNIKSARTNAMESH

« Mentese gizli (kupa tipi) olacaktir.

« Agilr kapanir dolap kapaklaninda kullaniimaya uygun olacakr.

« Mentese govdesi ve baglanti elemanlan yliksek mukavemetli gelikten imal edilmis
olacaktr.

+ Urlin sa ve sol kapaklarda kullanilabilecektir.

« Montj ve ayar islemleri kolay yapilabilecek yapida olacakr.

Mentese govdesi pres baskil gelik sacdan imal edilmis olacaktr.

Yiizey nikel kaplamali veya korozyona dayanikl esdeger kaplamaya sahip olacaktir.
Yay mekanizmas: yiiksek dayaniml yay geliginden tretilmis olacaktr.

Baglant plakasi metal malzemeden imal edilmi olacakur

YILDIZ VIDA TEKNIKSARTNAMESI

 Vida bag yildiz tipinde olacakur.
o Olgilleri: x50-4x30-4x20 dlgillerinde 100°11 paketler halinde olacakr.

« Vida govdesi yiiksek dayanimls gelikten imal edilmis olacaktr.

« Vidalar korozyona karst korumals olacak; galvaniz, san galvaniz veya esdeger kaplamaya
sahip olacaktr.





