	[image: 3A077EAB] 
	T.C. 
 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Satın Alma Teklifi Formu  
	Doküman No 
	FRM-IMID-0002

	
	
	İlk Yayın Tarihi 
	16/07/2024

	
	
	Revizyon Tarihi 
	 ---

	
	
	Revizyon No 
	 ---

	
	
	Sayfa No 
	1/1



SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
Sayın Firma Yetkilisi,	…../……/2026
Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti,faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat(
KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	YER KANTARI
	
	1
	ADET
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:

Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..
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TEKNİK ÖZELLİKLER

-     DARA ALABİLME
-     FİŞ ÇIKARABİLME,
-     ÜRÜN LİSTESİ YAZABİLME,
-     TARİH SAAT BELİRTMESİ,
-     MİNUMUM 500 KG TARTABİLMESİ,
-     ÇELİK SAĞLAM YAPIDA OLMASI,
-     ÜRÜN EBATLARI 150*150 OLMALI,
-     YERE SIFIR MONTAJLANIP YER ARABASI İLE YÜK İLE BİRLİKTE DİREKT TARTIM YAPABİLMESİ,
-     TEKNİK SERVİS DESTEĞİ OLMASI.
-     EN AZ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR.
-	HACCP ULUSLARARASI GIDA GÜVENLİK STANDARTI VE CE, ROHS UYGUNLUK SERTİFİKALARINA SAHİP OLMA
-     DAHA VERİMLİ BİR SONUÇ ALMAK İÇİN, TİTREŞİM, EN AZA İNDİRGENEREK TASARLANMIŞ
OLMASI
-     LCD EKRANA SAHİP OLMASI
-     AŞIRI YÜKLEMEYE KARŞI OTOMATİK KORUMA ALARMI OLMALI
-     OTOMATİK KALİBRASYON VE OTOMATİK SIFIRLAMA FONKSİYONU MEVCUT OLMALI
-     TARTIM UYARI FONKSİYONU MEVCUTTUR.
-     DEĞİŞTİRİLEBİLİR PARAMETRELER MEVCUT OLMALI
-     VOLTAJ BİLDİRİMİ VE DÜŞÜK VOLTAJ UYARISI MEVCUT OLMALI.
-     OTOMATİK KAPANMA FONKSİYONU MEVCUT OLMALI
KURU AKÜ (6V4AH) İLE UZUN SÜRE KULLANIM İMKANI VARDIR.
-     304 KALİTE KOMPLE PASLANMAZ PLATFORM OLMALI



NOT: İSTEDİĞİMİZ BU ÖZELLİKLERİ KARŞILAYABİLEN BÜTÜN ÖRNEKLER
DEĞERLENDİRİLECEKTİR. GÖRSELDEKİ RESİM ÖRNEKTİR.
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