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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  ../…./.2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
Teklif Dönüş :  saglik-kultur@cu.edu.tr
Tekliflerinizde kaşeli imzalı ve tarih olmalıdır.
https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler üzerinden takip edebilirsiniz.
*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

	Sıra
 No
	Malzeme Adı
	Malzeme Özellikleri
	Miktarı
	Birimi
	Birim Fiyat (KDV Hariç)
	Tutar
(KDV Hariç)

	1
	TELEFON KABLOSU
	2*2,DAHİLİ TİP
	100
	METRE
	
	

	2
	TELEFON
	DUVAR TİPİ
	4
	ADET
	
	

	3
	KABLO KANALI
	10*3,YAPIŞKANLI
	30
	METRE
	
	

	4
	HUB
	5 PORT
	3
	ADET
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	TOPLAM
	


	
Firma Ad ve Ticaret Unvan:

Firma Vergi No:
	
………………………………………………..

………………………………………………..


	


Kaşe-İmza:
	


YALNIZ:………………………………………………………………………						
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İlgili Dokümanlar:
	Hazırlayan

İlgili Süreç Sahibi

	Kontrol Eden

Birim Yöneticisi


	Onaylayan

Kalite Koordinatörlüğü
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TELEFON KABLOSU (2x2 DAHILI TiP) TEKNIK SARTNAMESI
Urtn i tesisat kulamimina uygun 2+2 dahil i telefon kablosu olmalidir

Bakir letkenli ve sinyal iletimine uygun yapida olmalidir
g mekan kullanimina uygun, esnek ve dayaniki izolasyona sahip olmalidr.
Elektriksel iletim kayb minimum olacak sekilde Gretiimis olmalidir.

Toplam 100 metre olarak temin edimelidir.

DUVAR TiPi TELEFON CIHAZI TEKNIK SARTNAMESI
+ Urin, sabit hat kullanimina uygun duvar tpi telefon cihaz: olmalid

Kablolu kullanim igin uygun ve standart telefon hatlari e uyumiu olmaldir.

+ Dayanikii govde yapisina sahip olmal ve uzun emorid kullanim saglamaliir

«  Kolay montaj yapilabilir yapida olmalidir.

+ Toplam 4 adet temin ediimelidr

KABLO KANALI (10x3 YAPISKANLI) TEKNIK SARTNAMESI

« Urin, kablo gizleme ve koruma amaciyla kullaniimak Gzere 10x3 Sigdlerinde kablo kanali

olmalidir.
Yapiskanlitabana sahip olup kolay montaj imkani saglamaldir

Darbelere ve kirimaya Kars1 dayanikii plastik maizemeden Gretiimis olmalidir.
I ve dis yuzeyi duzgn, kabloya zarar vermeyecek yapida olmalidir.

« Toplam 30 metre olarak temin edimelidir

5 PORT HUB TEKNIK SARTNAMES|
Uriin, ag baglantilarinda kullamlmak tizere 5 portlu Ethernet hub olmalidir.
En az 5 adet RI45 port girisine sahip olmali ve standart af kablolan ile uyumlu galismalidr.

10/100 Mbps veya daha yiiksek hizlan destekleyebilmelidir.
Tak-galistir (plug and play) ozelligine sahip olmals, ek yazilim gerektirmemelid
Dayanikl: govde yapisina sahip olmali ve kesintisiz veri iletimi saglamahdir.
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