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SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  …/…/2026
        Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.
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*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.
*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.
*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.
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1. ŞARTNAMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu şartname, hazırlık süreçleri ve kurumun geniş alanlarının genel temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacak 25 Litre Çift Kovalı Temizlik Arabası ürününün teknik, fiziksel ve donanım özelliklerini kapsar.
2. BOYUTLAR VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Teslim edilecek temizlik arabası aşağıdaki ölçülere ve kapasite değerlerine uygun olmalıdır:
· Kapasite: 25 Litre (Temiz ve kirli su ayrımı için çift kova sistemi)
· En: 42 cm
· Derinlik: 90 cm
· Boy: 91 cm
· Ağırlık: 9,5 KG
· Renk: Temiz ve kirli suyu ayırt etmeyi sağlayacak şekilde farklı renklerde (mavi ve kırmızı) kova dizaynı.
3. YAPISAL VE MEKANİK DONANIM ÖZELLİKLERİ
1. Gövde Yapısı: Geniş alanların temizliğinde ağır hizmet tipine uygun, uzun ömürlü, çarpma ve darbelere karşı dayanıklı, kırılmaz (tercihen güçlendirilmiş kopolimer) malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Pres Mekanizması: Özel olarak güçlendirilmiş gövdeye sahip olmalı ve mekanizma sıfır noktasına kadar inerek moptaki suyu maksimum seviyede tahliye edebilen tam sıkma (sıfıra kadar inen pres) fonksiyonunu sorunsuz yerine getirmelidir.
3. Mop Uyumluluğu: Cihaz presi; ıslak mop, kulaklı mop ve benzeri tüm endüstriyel mop çeşitleriyle tam uyumlu çalışmalıdır.
4. Tekerlek Sistemi: Zemin üzerinde (fayans, mermer, ahşap vb.) kolay hareket kabiliyeti sağlayan, kullanım esnasında zemin kaplamasına zarar vermeyen ve iz bırakmayan özel üretim 4 adet tekerleğe sahip olmalıdır.
4. KALİTE STANDARTLARI VE KULLANIM ALANI
1. Standartlar: Ürün dünya standartlarında üretim kalitesine sahip olmalı; hem ofis içi hem de ev dışı (endüstriyel) geniş alan kullanımlarına dayanıklılık göstermelidir.
2. Ergonomi: İtme sapı, kullanıcının ergonomisini bozmayacak açıda ve sağlamlıkta tasarlanmış olmalı, tekerlek hareketleri sessiz ve sarsıntısız olmalıdır.
5. TESLİMAT, KONTROL VE KABUL
1. Ürünler, nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında ve montaj talimatıyla birlikte teslim edilmelidir.
2. Teslim edilen ürünlerde presin sıkma kuvveti, tekerleklerin zemin performansı ve gövde sağlamlığı idare tarafından fiziki muayene ile kontrol edilecektir. Ölçülerde ve pres performansında teknik şartnameye uymayan veya kırık/çatlak tespit edilen ürünler, yüklenici firma tarafından derhal yenisiyle değiştirilecektir.
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