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SiYAH LAZER TONER KARTUSU
SATIN ALMA TEKNIK SARTNAMESI
1. ISIN KONUSU

Bu teknik sartname, kullanilmakta olan siyah-beyaz lazer yazict ve gok fonksiyonlu yazic1
cihazlarinda kullanilmak iizere satin alinacak siyah renkli lazer toner Kartustarmnm teknik
ozelliklerini, uyumluluk sartlanni, irin kalitesin, teslimat, muayene ve kabul esaslarini
kapsar.

2. URUNUN GENEL TANIMI

2.1. Teklif edilecek iiriin, siyah renkli, lazer baski teknolojisiyle galisan, toner ve
goriintiileme bilesenlerini tek kartus yapist igerisinde bulunduran, tak-cahistir dzellikte
toner kartusu olacaktir.

2. Uriin, asauda belirtilen yaziei modelleriyle herhangi bir ck aparat, donistiriicti, fiziksel
degisiklik veya cihaz iizerinde modifikasyon gercktirmeksizin tam uyumlu galisacaktir:

i-SENSYS MF211
SENSYS MF212w
SENSYS MF216n
SENSYS MF217w
SENSYS MF226dn
SENSYS MF229dw
SENSYS MF231
SENSYS MF232w
i-SENSYS MF237w
i-SENSYS MF244dw
SENSYS MF247dw
SENSYS MF249dw

62 konusu uyumluluk listesi, retici tarafindan lgili toner serisi igin belirtilen cihazlarla
uyumluluk bilgilerine dayanmaktadir.

3. TEKNiK OZELLIKLER
3.1. Toner kartusu siyah renkli olacakir.
3.2. Toner kartugu, siyah-beyaz lazer baski sistemlerinde kullanilacaktir.

3.3. Toner kartusu, yukanda belirtilen yazicilarla tam uyumlu olacaktir.
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3.4. Kartus, yazici cihazina takildiginda yazr tarafindan taniacak ve basks islemi icin ek bir
ilem gerektirmeyecektir.

3.5. Kartus, yazier cihazina fiziksel olarak tam oturacak ve cihazn kartus yuvasina uygun
olacaktrr.

3.6. Toner kartusu tek kartus sistemi ile galismaya uygun olacaktir.

3.7. Toner kartusunun baski kapasitesi, ISO/IEC 19752 standardma gore yaklasik 2.400 A4
sayfa olacaktr.

3.8. Baski kapasitesinin belirlenmesinde ISO/IEC 19752 standardina gore yapilan iiretici test
yontemi esas alinacaktir.

3.9. Toner kartusu, standart ofis dokiimanlarinin siyah-beyaz lazer baskisinda kullanimaya
uygun olacaktir.

4. BASKI KALITESI

4.1. Toner kartusu, baski boyunca homojen siyah baski saglayacaktir.

4.2. Normal kullanim kosullarinda bask iizerinde;

« Dikey cizgi,

« Yatay cizgi,

« Teknarlayan leke,

« Griarka plan,

« silik basks,

« Toner dokiilmesi,

« Baski yogunlugunda diizensizlik,
« Golgeleme

olusmayacaktir.

4.3. Baski kalitesi, teslim edilen kartusun kullamim siiresi boyunca kabul edilebilir seviyede
‘devam edecektir.

4.4. Toner kartusu, normal kullanim kosullarinda yazicinin baski mekanizmasina zarar
vermeyecektir.

4.5. Toner tozunda topaklanma, akma veya kartus igerisinden sizinti bulunmayacakir.

5. KARTUSUN YAPISAL OZELLIKLERI

5.1. Kartus, kullanilaca yazici cihazlarina tam olarak uyacak sekilde iretilmis olacaktir.
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5.2. Kartus lizerinde kink, atlak, deformasyon veya fiziksel hasar bulunmayacakir.

5.3. Kartusun toner haznesi ve diger galisma bilesenleri bask islemi sirasinda toner sizintisina
neden olmayacaktir.

5.4. Uriin, kullanilmis kartus gdvdesinin yeniden doldurulmast suretiyle hazrlanmus
olmayacakr.

5.5. Uriin, daha dnce kullanilmis veya yenilenmis kartus olmayacaktir.

6. URUNUN YENILIiGi

6.1. Teslim edilecek toner kartuslan sifir, kullamimamus ve daha once herhangi bir
cihazda kullamlmanns olacakr.

6.2. Yeniden doldurulmus toner kartuslan kabul edilmeyecektir.
6.3. Yenilenmis veya kullanilmis kartuslar kabul edilmeyecekir.

6.4. Kartusun ambalajt, teslimata kadar agilmamus ve iiriintin korunmasini saglayacak nitelikte
olacaktir.

7. AMBALAJLAMA

7.1. Her toner kartusu, tasima ve depolama sirasinda fiziksel hasar gormeyecek sekilde
ambalajlanms olacaktir.

7.2. Ambalaj, iirinin;

Darbe,
Toz,

Nem,
Fiziksel deformasyon

gibi dis etkenlerden korunmasini saglayacaktir.
7.3. Ambalaj iizerinde en az asagidaki bilgiler bulunacaktr:

Uriin tanimi,

Uyumlu cihaz bilgisi,
Uretici veya tedarikgi bilgisi,
Parti veya seri bilgisi,

Uriin tanimlama bilgisi.
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8. MUAYENE VE KABUL

8.1. Teslim edilen tirinlerin muayene ve kabulii idare tarafindan yapilacaktr.
8.2. idare gerekli gordiigi takdirde teslim edilen iirinlerden deneme amactyla numune
segerck test baskist yapabilecektir.

8.3. Test baskisinda asafidaki hususlar kontrol edilebilecektir:

« Yazc tarafindan taninip taninmadia,
« Cihaza fiziksel olarak uyumu,

« Baski kalitesi,

« Toner sizntisi,

« Baski yogunlugu,

« Gizgi ve lekelenme olusumu.

8.4. Yazici tarafindan taninmayan veya cihazla uyumlu galimayan iiiinler kabul
edilmeyecektir.

8.5. Baski kalitesini olumsuz etkileyen iriinler yiklenici tarafindan icretsiz olarak
defistirilecekir.

9. GARANTI VE DEGISiM

imden veya iriinden kaynaklanan hatalara karst garanti kapsaminda olacaktr.

9.2. Toner kartusundan kaynaklanan baski problemi tespit edilmesi halinde tiriin, idarenin
ayrica bir bedel 6demesine gerck olmaksizin yenisiyle degistirilecektir.

9.3. Kartusun yazietyla uyumsuz oldugunun tespit edilmesi halinde tiriin defstirilecktir.

9.4. Toner kartugundan kaynaklandig tespit edilen yazici anzalarinda, yiklenicinin
sorumlulugu ilgili mevzuat ve sézlesme hiikimleri ergevesinde degerlendirilecektir.

10. TESLIMAT
10.1. Uriinler, idarenin belirleyece tarihte ve yerde teslim edilecekir.
10.2. Uriinler ambalajlart agilmamis sekilde teslim edilecektir.

10.3. Hasarl, ag
uygun olmayan

5. kullanilmis, yeniden doldurulmus veya teknik ozellikleri sartnameye
er teslim alinmayacaktir.





image6.png
11. UYGUNLUK

11.1. Teklif edilecek iriin, bu teknik sartnamede belirtilen tiim teknik dzellikleri birlikte
saglayacaktir.

11.2. Uriin;

Siyah renkli,

Lazer baski sistemine uygun,

‘Tek kartus sistemiyle galigan,

ilgili cihazlarla tam uyumlu,

ISO/IEC 19752 standardina gore yaklasik 2.400 sayfa baski kapasitesine sahip,
Sifir ve kullaniImamis

olacaktir.

11.3. Teklif edilen idarenin kullanmakta oldugu cihazlarla uyumlulugunun
saglanmas1 yiiklenicinin sorumlulugunda olacaktir.

12. UYGUNSUZLUK HALI

Asagudaki durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde iriin uygun kabul
edilmeyecektir:

Yazici tarafindan taninmamasi,

Cihaza fiziksel olarak takilamamasi,

Baski yapmamas1,

Bask kalitesinin kabul edilebilir seviyede olmamasi,
“Toner sizintist bulunmast,

Kullanilmis veya yeniden doldurulmus olmasi,
Ambalajinin hasarl olmasi,

Sartnamede belirtilen cihazlarla uyumlu olmamasi.

13. DIGER HUSUSLAR

13.1. Teklif edilen iiriniin teknik ozellikleri, bu sartnamede belirtilen dzelliklerin tamamini
Kargilayacaktir.

13.2. Uriiniin uyumlulugu, bask: performanst ve teknik dzelliklerinin sartnameye uygunlugu
yiklenicinin sorumlulugundadr.

13.3. Bu teknik sartnamede hitkiim bulunmayan hususlarda yii
teknik standartlar uygulanacaktir.

teki ilgili mevzuat ve





